| Основная страница > Решение проблем # Проблемы с качеством сканирования Края документа не сканируются Вместо отсканированного изображения получаются только несколько точек На отсканированном изображении постоянно появляется линия или линия точек Прямые линии изображения получаются ступенчатыми Все изображение искажено или смазано Цветные пятна на краях изображения или цвета искажены Изображение слишком темное Изображение с обратной стороны оригинала появляется на отсканированном изображении Появление муара на сканированном изображении Плохая точность оптического распознавания отсканированного текста (OCR) Цвета отличаются от цветов оригинала На отсканированных пленках/слайдах появляются интерференционные кольца (только для Perfection V370 Photo) Изображения повернуты неверно ## Края документа не сканируются Отодвиньте документ или фото примерно на 3 мм (0,12 дюйм.) по вертикали и горизонтали от направляющих для предотвращения нежелательной обрезки краев изображения. К началу ## Вместо отсканированного изображения получаются только несколько точек Убедитесь, что документ или фотография размещены на планшете стороной для сканирования вниз. Подробности см. Размещение документов и фотографий в разделе. Проверьте настройки приложения сканирования, такие как тип изображения и разрешение. К началу ## На отсканированном изображении постоянно появляется линия или линия точек Планшет или окно слайд-модуля могут нуждаться в очистке. Очистите планшет. См. раздел Очистка сканера. Если проблема не устранена, на планшете или окне слайд-модуля могут быть царапины. Обратитесь за помощью в сервисный центр. См. раздел Ваш дилер. К началу ## Прямые линии изображения получаются ступенчатыми Проверьте, что документ расположен на планшете без перекоса. К началу ## Все изображение искажено или смазано Проверьте, что документ или фотография прилегает всей поверхностью к стеклу планшета. Также убедитесь, что оригинал не измят и не скручен. Убедитесь, что вы случайно не сдвинули документ или фотографию во время сканирования. Удостоверьтесь, что устройство стоит на плоской устойчивой поверхности. Проверьте настройки приложения сканирования, такие как разрешение и настройка изображения. К началу ## Цветные пятна на краях изображения или цвета искажены Если сканируемый документ имеет большую толщину или скручен по краям, это может вызывать нарушение цветопередачи. Закройте кромки документа бумагой, чтобы исключить попадание внешнего света. К началу ## Изображение слишком темное Проверьте настройки приложения сканирования, такие как тип изображения и разрешение. Проверьте параметры яркости и контрастности вашего монитора. К началу ## Изображение с обратной стороны оригинала появляется на отсканированном изображении Если оригинал напечатан на тонкой бумаге, изображение с обратной стороны оригинала может распознаться сканером и появиться на отсканированном изображении. Попытайтесь отсканировать оригинал, положив поверх его лист черной бумаги. Проверьте настройки приложения сканирования, такие как тип и настройка изображения. К началу ## Появление муара на сканированном изображении Муар (перекрещивающаяся сеткаé) может появляться на отсканированных изображениях при сканировании печатных материалов. Это результат световой интерференции, которая происходит вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки.
Оригинальное изображение | С примененной функцией Descreening (Удаление растра)
Установите флажок Descreening (Удаление растра) в режимах Office Mode (Офисный режим), Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим). В Professional Mode (Профессиональный режим), настройте соответствующий документу параметр Screen Ruling (Линиатура) для Descreening (Удаление растра) и отключите функцию Unsharp Mask (Повышение резкости) в Epson Scan. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Уменьшите значение параметра Resolution (Разрешение). Подробности см. в справке к приложению сканирования. Примечание:
Вы не сможете удалить муар при сканировании пленок, монохромных изображений или при разрешении, большем чем 600 dpi.
К началу ## Плохая точность оптического распознавания отсканированного текста (OCR) Проверьте, что документ расположен на планшете без перекоса. Проверьте функцию исправления скоса. Подробности см. в справке к приложению сканирования. Обратитесь к документации к программе распознавания текста, чтобы узнать, какие настройки вы должны использовать. К началу ## Цвета отличаются от цветов оригинала Качество сканирования можно улучшить, изменив текущие настройки или скорректировав отсканированное изображение. См. раздел Коррекция сканированного изображения. Проверьте функции соответствия цветов и управления цветом вашего компьютера, адаптера монитора и программного обеспечения. Некоторые компьютеры могут изменять цветовую палитру для настройки цветов на вашем экране. См. документацию к оборудованию и ПО. Используйте систему управления цветом на вашем компьютере: ICM для Windows или ColorSync для Macintosh. Добавьте профиль цвета, соответствующий вашему монитору. Достигнуть точного соответствия цветов очень трудно. Информацию о соответствии цветов и калибровке см. в документации к ПО и к монитору. Цвета на отпечатке не в точности соответствуют цветам на мониторе, так как принтеры и мониторы используют различные цветовые системы: мониторы используют RGB (red, green, blue: красный, зеленый и синий), а принтеры — CMYK (cyan, magenta, yellow, black: голубой, пурпурный, желтый и черный). К началу ## На отсканированных пленках/слайдах появляются интерференционные кольца (только для Perfection V370 Photo) Узор из концентрических колец (кольца Ньютона), может появляться на изображении при сканировании прозрачных материалов. Они могут появляться, когда пленка скручена. К началу ## Изображения повернуты неверно Убедитесь, что документ или фотографии правильно расположены на планшете. Подробности см. Размещение документов и фотографий в разделе. Убедитесь, что пленка или слайды правильно вставлены в держатель, а держатель правильно расположен на планшете. Подробности см. Размещение пленок и слайдов (только для Perfection V370 Photo) в разделе. Поверните изображения. Подробности см. в справке к приложению сканирования. К началу |