| Основная страница > Обслуживание # Очистка сканера Для сохранения оптимальной работоспособности сканера, периодически очищайте его следующим образом.
| Выключите сканер с помощью сетевого выключателя.
| Отсоедините адаптер переменного тока от сканера.
| Протрите внешнюю поверхность сканера тканью, смоченной мягким моющим средством и водой.
| Если стекло планшета для документов загрязнилось, протрите его сухой мягкой тканью. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость.
| Снимите подложку для сканирования непрозрачных документов и очистите окно слайд-модуля, как описано в шаге 4.
a. окно слайд-модуля Убедитесь, что на стекле планшета или на окне слайд-модуля нет пыли. Пыль может привести к появлению пятен на сканированном изображении. Предостережение:
Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Никогда не очищайте сканер спиртом или растворителем. Эти вещества могут повредить как детали, так и сам корпус. Будьте осторожны: не пролейте жидкость в механизм сканера и на его электронные компоненты. Это может вывести механизм или электронную схему из строя. Не распыляйте смазки внутри сканера. Никогда не вскрывайте корпус сканера.