| Основная страница > Решение проблем # Проблемы при сканировании пленок или слайдов Невозможно отсканировать пленку или слайды Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными На сканированном изображении появляются интерференционные кольца На изображении в окне предварительного просмотра появляются линии ## Невозможно отсканировать пленку или слайды Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. Подробнее об этом — в разделе Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Убедитесь, что кабель крышки сканера плотно подключен к разъему сканера OPTION. Подробнее об этом — в разделе Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Убедитесь, что параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) установлены верно. Подробнее об этом — в разделе Выполнение основных настроек. Убедитесь, что вы правильно разместили пленку или слайды на планшете сканера. Подробнее об этом — в разделах Размещение пленки в держателе и Размещение слайдов в держателе. К началу ## Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными Убедитесь, что параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) установлены верно. Подробнее об этом — в разделе Выполнение основных настроек. При предварительном просмотре в обычном режиме темная зона вокруг фотопленки, например рамка держателя фотопленки, воспринимается как белая. Она изменяет экспозицию области сканирования и обусловливает появление более темных изображений. Выделите область изображения, как описано в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Щелкните кнопку Zoom (Масштабирование), чтобы предварительно просмотреть изображение. Используйте режим просмотра миниатюр. Подробнее о переключении режимов предварительного просмотра описано в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования К началу ## На сканированном изображении появляются интерференционные кольца Узор из концентрических колец (кольца Ньютона), может появляться на изображении при сканировании прозрачных материалов. Он может появляться, когда пленка скручена. Расположите пленку в держателе основной стороной вверх и откройте окно предварительного просмотра в режиме миниатюр. Затем в окне предварительного просмотра переверните изображение с помощью кнопки Mirroring (Зеркальное отображение). Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. К началу ## На изображении в окне предварительного просмотра появляются линии Возможно планшет сканера или окно слайд-модуля испачканы или поцарапаны. Очистите планшет сканера и окно слайд-модуля как описано в разделе Очистка сканера. Если устранить проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр. К началу |