| Основная страница > Обслуживание # Транспортировка сканера При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку и слайд-модуль.
| Подключите сканер к компьютеру и включите его с помощью выключателя, затем подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение (рядом с петлями крышки). Когда индикатор работы загорится зеленый, выключите сканер с помощью сетевого выключателя.
Примечание
Если установлен автоподатчик документов, отсоедините его кабель и снимите автоподатчик со сканера. Опустите крышку на сканер, но не подсоединяйте ее к сканеру с помощью кабеля крышки сканера.
| Поднимите крышку сканера и передвиньте транспортировочный замок слайд-модуля в позицию блокировки. Закройте крышку сканера.
| Если подсоединен кабель крышки сканера, отсоедините его.
| На задней стороне сканера передвиньте транспортировочный замок в позицию блокировки, чтобы зафиксировать каретку сканера.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.