| Основная страница > Решение проблем # Индикатор ошибок Если произошла ошибка, сканер прекращает работу, и индикатор мигает оранжевым цветом. Индикатор может указывать на следующие ошибки. Сканер неправильно подключен к компьютеру или установлено не все программное обеспечение. Затем заново установите ПО сканера и проверьте подключение, следуя инструкциям плаката Установка. Заблокированы один или оба транспортировочных замка. Передвиньте транспортировочный замок в положение «открыто». Кабель крышки сканера или дополнительного автоподатчика документов не подсоединен к разъему OPTION. Подсоедините кабель к разъему. Затем выключите сканер и заново включите его. Если индикатор по-прежнему мигает: возможно, сканер неисправен; возможно, необходимо заменить лампу сканера; возможно, дополнительное оборудование неисправно. Обратитесь в сервисный центр. Подробности см. в разделе Обращение в службу поддержки пользователей EPSON. |