| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Коррекция фотографий, снятых против света Функция приложения Epson Scan Backlight Correction (Коррекция фона) предназначена для осветления темных частей фотографий, которые были сделаны против света. После сканирования напечатанных фотографий, пленок или слайдов вы автоматически получите улучшенные изображения. Примечание
Функция Backlight Correction (Коррекция фона) недоступна в Автоматическом режиме.
Оригинальное изображение | С применением функции Backlight Correction (Коррекция фона)
Используя Epson Scan, выполните следующие шаги, чтобы откорректировать фотографии, снятые против источника света.
| Расположите оригинал на планшете сканера. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий. Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов.
| Запустите Epson Scan. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Сканирование при помощи кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование при помощи других программ Пленки и слайды: Сканирование при помощи кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование при помощи других программ
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выполнение основных настроек Пленки и слайды: Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Предварительный просмотр и выделение области сканирования Пленки и слайды: Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона) одним из указанных ниже способов.
Простой режим: установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона). Профессиональный режим: прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки и слайды: Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выбор размера отсканированного изображения Пленки и слайды: Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции Backlight Correction (Коррекция фона).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы. Документы и фотографии: Завершение сканирования Пленки и слайды: Завершение сканирования |