| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Удаление следов пыли и царапин с пленок и слайдов с помощью технологии Digital ICE Характеристики технологии Digital ICE Данный сканер и ПО Epson Scan используют технологии Digital ICE и Digital ICE Lite, позволяющие удалять с цветных пленок и слайдов следы пыли или царапин.
Оригинальное изображение | С применением технологии Digital ICE
Технология Digital ICE может устранять те дефекты, с которыми не удалось справиться, используя функцию Dust Removal (Удаление дефектов). Однако для использования технологии Digital ICE требуется больше системных ресурсов, а на сканирование уходит больше времени. Используйте технологию Digital ICE только тогда, когда результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) вас не устраивает. Подробности см. в разделе Удаление следов пыли. Примечание
Не применяйте одновременно функцию Dust Removal (Удаление дефектов) и технологию Digital ICE. Если вы примените функцию Dust Removal (Удаление дефектов) или технологию Digital ICE при сканировании пленок или слайдов, на которых нет пыли и царапин, сканированное изображение может получиться искаженным и расплывчатым. При сканировании с применением технологии Digital ICE, резкость сканированного изображения может немного снизиться. При сканировании пленок или слайдов функция Dust Removal (Удаление дефектов) доступна только в Автоматическом и Профессиональном режимах (она не доступна в Простом режиме). Для удаления следов пыли с цветных пленок или слайдов в Простом режиме используйте технологию Digital ICE.
В следующей таблице приведен список типов пленок и слайдов, для которых поддерживаются функция Dust Removal (Удаление дефектов) и технология Digital ICE.
Тип пленки | Dust Removal (Удаление дефектов) | Технология Digital ICE
Цветной негатив | Да | Да
Цветные позитивные пленки или слайды | Да | Да *
Монохромная негативная пленка | Да | Нет **
Монохромные позитивные пленки или слайды | Да | Нет
* Пленки Kodachrome не поддерживаются. ** Поддерживаются только хромогенные монохромные негативы. Перед использованием технологии Digital ICE убедитесь, что ваша система соответствует необходимым требованиям Характеристики технологии Digital ICE. Чтобы удалить пыль и царапины на пленке и слайде при работе в Простом или Профессиональном режиме, выполните следующие действия:
| Расположите пленку или слайд в сканере. См. раздел Размещение пленок или слайдов.
| Запустите Epson Scan. См. следующие разделы.
Сканирование при помощи кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование при помощи других программ
| Выполните основные настройки для пленки или слайда, которые вы собираетесь сканировать. Затем выберите назначение изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. Подробнее об этом — в разделе Выполнение основных настроек.
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Установите флажок Digital ICE Technology одним из указанных ниже способов.
Простой режим: установите флажок Digital ICE Technology. Профессиональный режим: если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Digital ICE Technology. Если вы хотите уменьшить эффект применения технологии Digital ICE, щелкните + (Windows) или (Macintosh) и выберите Digital ICE Lite Technology в списке Mode (Режим). Простой режим: Профессиональный режим: Примечание
Результат работы технологии Digital ICE не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты применения этой технологии на отсканированном изображении
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение и удалить следы пыли и царапин.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. Подробности см. в разделе Завершение сканирования. ## Характеристики технологии Digital ICE В следующей таблице приведены примеры, сколько нужно дискового пространства и системной памяти для сканирования фотографий и пленок с применением технологии Digital ICE. Чтобы использовать технологию Digital ICE, необходимы дополнительные ресурсы для процесса обработки и хранения отсканированных изображений с заданными размерами и разрешением.
Тип пленки или слайда | Разрешение * | Свободное место на диске | Системная память
35 мм пленка или слайд | 150 dpi | 1 Мб | 8 Мб
300 dpi | 1 Мб | 15 Мб
600 dpi | 4 Мб | 30 Мб
1200 dpi | 16 Мб | 59 Мб
2400 dpi | 63 Мб | 117 Мб
3600 dpi | 142 Мб | 175 Мб
12800 dpi | 251 Мб | 233 Мб
Пленка формата Medium (6 x 12 см) | 150 dpi | 4 Мб | 34 Мб
300 dpi | 8 Мб | 70 Мб
600 dpi | 29 Мб | 139 Мб
1200 dpi | 116 Мб | 227 Мб
2400 dpi | 464 Мб | 553 Мб
3600 dpi | 1042 Мб | 830 Мб
12800 dpi | 1853 Мб | 1106 Мб
* Приведенные в таблице значения разрешений — это реальные значения разрешений при сканировании с поддержкой функции Digital ICE, которые выше значений, задаваемых в EPSON Scan. Убедитесь, что у вашего компьютера достаточно системных ресурсов. Примечание
Если системных ресурсов окажется недостаточно, время сканирования может существенно увеличиться. В этом случае реакция системы на нажатие кнопки Cancel (Отмена) может быть замедлена. Если документ размещен на планшете сканера под углом, технологии Digital ICE потребуется еще больше системной памяти для выравнивания сканированного изображения. Убедитесь, что пленка или слайды расположены на планшете ровно.
К началу |