| Основная страница > Технические характеристики # Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам Примечание
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
## Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 54,400 × 74 880 пикселов при разрешении 6400 dpi * Область сканирования может уменьшаться при больших разрешениях.
Размер документа | Непрозрачный: 216 × 297 мм A4 или US letter Прозрачный: 35мм пленка: 12 кадров одновременно 35 мм слайды: до 4 слайдов одновременно 6 × 12 см формат medium: 1 кадр
Разрешение сканирования | 6400 dpi (обычное сканирование) 9600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | от 50 до 6400, 9600 и 12800 dpi (от 50 до 6400 с шагом в 1 dpi)
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Высокоскоростной порт USB 2.0
Источник света | White LED, IR LED
* Дополнительное разрешение, согласно стандарту ISO 14473, определяется основной оптической частотой дискретизации сенсора. К началу ## Механические характеристики
Размеры | Ширина: 475,0 мм Глубина: 272,0 мм Высота: 113,0 мм
Вес | Примерно 4,0 кг
К началу ## Электрические характеристики Примечание
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адаптере, либо на тыльной стороне сканера.
### Сканер
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 24,0 В
Номинальный ток | 1,3 A
Потребляемая мощность | 16,0 Вт при работе 7,5 Вт в режиме ожидания 4,0 Вт в спящем режиме 4,0 Вт в режиме отключения
### Адаптер переменного тока
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Модель | A411B | A411E
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный ток | 1,0 A | 0,5 A
Номинальная частота | 50—60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока 24,0 В
Номинальный выходной ток | 1,3 A
Примечание
Модели адаптеров различаются, в зависимости от страны приобретения.
К началу ## Характеристики окружающей среды
Температура | Работа | от 10 до 35˚ C
Хранение | от -25 до 60˚ C
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте сканер в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света
К началу ## Интерфейсы ### Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Один разъем (тип В)
К началу ## Соответствие стандартам и допускам ### Сканер Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Модель для Европы:
Директива о электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 55022 класс B EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 (П.п. 1.2, 1.3) ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
### Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 2006/95/EC Директива о электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 60950-1 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
К началу |