| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Размещение пленок или слайдов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Установка подложки для сканирования непрозрачных документов ## Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо снять подложку для сканирования непрозрачных документов. Она снимается со слайд-модуля сканера, необходимого для сканирования пленок и слайдов.
| Убедитесь, что кабель крышки сканера подключен к разъему сканера OPTION
Примечание
Перед отсоединением кабеля крышки, выключите сканер.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее. Убедитесь что транспортировочный замок слайд-модуля открыт.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой тканью планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля Для размещения пленки, обратитесь к разделу Размещение пленки в держателе. Для размещения слайдов, обратитесь к разделу Размещение слайдов в держателе. К началу ## Размещение пленки в держателе ### 35 мм пленки
| Откройте крышку держателя 35-мм пленки.
| Протолкните одну или две пленки в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленках перевернутыми при просмотре с верхней стороны.
Примечание
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Убедитесь, что пленка расположена, как показано на рисунке.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок «A» на выступе держателя совпадает со значком «A» на сканере.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования пленки обратитесь к разделу Сканирование при помощи кнопок сканера. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. ### Пленки формата Medium
| Откройте крышку держателя пленки формата Medium.
| Протолкните пленку в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны видеть изображение и надписи на пленке перевернутыми. Убедитесь, что весь кадр находится внутри отверстия держателя.
Примечание
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Убедитесь, что пленка расположена, как показано на рисунке.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему левому углу планшета. Проверьте, что значок «B» на выступе держателя совпадает со значком «B» на сканере.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Примечание
Вы не можете сканировать пленки формата Medium в Автоматическом режиме.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу ## Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать до четырех 35 мм слайдов за раз, используя ту часть держателя, которая предназначена для слайдов. Примечание
Вы не можете сканировать негативные слайды. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать слайды в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок «С» на выступе держателя совпадает со значком «С» на сканере.
| Положите до четырех 35 мм слайдов в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на слайдах перевернутыми при просмотре с верхней стороны. Слайды должны быть расположены как показано ниже.
Примечание
Располагайте длинную сторону слайда в держателе как показано ниже.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования слайдов обратитесь к разделу Сканирование при помощи кнопок сканера. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу ## Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки — белая. К началу |