| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО Удаление дефектов с использованием технологии DIGITAL ICE Спецификации технологии DIGITAL ICE Данный сканер и ПО EPSON Scan используют технологии DIGITAL ICE и DIGITAL ICE Lite, позволяющие удалять с фотографий, цветных пленок и слайдов следы серьезных дефектов.
Оригинальное изображение | С использованием технологии DIGITAL ICE
С помощью технологии DIGITAL ICE можно устранять те дефекты, с которыми не удалось справиться, используя функцию Dust Removal (Удаление дефектов). Поэтому для использования технологии DIGITAL ICE требуется больше системных ресурсов, а на сканирование уходит больше времени. Используйте технологию DIGITAL ICE только тогда, когда результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) вас не устраивает. См. раздел Удаление пыли с пленок и слайдов
| Примечание:
Не применяйте одновременно функцию Dust Removal (Удаление дефектов) и технологию DIGITAL ICE. Если вы примените функцию Dust Removal (Удаление дефектов) или технологию DIGITAL ICE при сканировании пленок или слайдов, на которых нет пыли и царапин, сканированное изображение может получиться искаженным и расплывчатым. Вы не сможете применять технологию DIGITAL ICE, при использовании ограничителя. При сканировании с применением технологии DIGITAL ICE, резкость фона сканированного изображения может немного снизиться. Использование технологии DIGITAL ICE Lite возможно только для пленок и слайдов.
В следующей таблице приведен список типов пленок и слайдов, для которых поддерживаются функция Dust Removal (Удаление дефектов) и технология DIGITAL ICE.
Оригинал | Dust Removal (Удаление дефектов) | Технология DIGITAL ICE | Технология DIGITAL ICE Lite
Фотография (непрозрачная) | Нет | Да | Нет
Цветная фотопленка | Да | Да | Да
Цветные позитивные пленки или слайды | Да | Да * | Да
Монохромная негативная фотопленка | Да | Нет ** | Нет
Монохромные позитивные пленки или слайды | Да | Нет | Нет
* Пленка Kodachrome не поддерживается. ** Поддерживаются только хромогенные монохромные негативы. Перед использованием технологии DIGITAL ICE убедитесь, что ваша система соответствует необходимым требованиям Спецификации технологии DIGITAL ICE. Чтобы удалить пыль и царапины на пленке и слайде при работе в простом или профессиональном режиме, выполните следующие действия:
| Положите оригинальную фотографию, пленку или слайд на планшет сканера. См. следующие разделы:
| Размещение документов и фотографий Размещение пленок или слайдов
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Сканирование с помощью кнопки Пуск Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Выполнение основных настроек Пленки или слайды: См. раздел Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения Пленки или слайды: См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения
| Для выбора технологии Digital ICE сделайте следующее:
| Простой режим: Установите флажок DIGITAL ICE Technology. Профессиональный режим: Если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок DIGITAL ICE Technology. Чтобы увеличить или снизить эффект от применения технологии DIGITAL ICE, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Mac OS X) и в списке выберите DIGITAL ICE Lite Technology - Speed (DIGITAL ICE Lite - Скорость).
|  | Примечание:
Результат работы технологии DIGITAL ICE не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты применения этой технологии на отсканированном изображении.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки или слайды: См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Выбор размера отсканированного изображения Пленки или слайды: См. раздел Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение и устранить следы пыли и царапины с изображения.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Завершение сканирования Пленки или слайды: См. раздел Завершение сканирования
Спецификации технологии DIGITAL ICE В следующей таблице приведены примеры, сколько нужно дискового пространства и оперативной памяти для сканирования фотографий и пленок с применением технологии DIGITAL ICE. Чтобы использовать технологию DIGITAL ICE, необходимы дополнительные ресурсы для процесса обработки и хранения отсканированных изображений с заданными размерами и разрешением.
Оригинал | Разрешение * | Свободное место на диске | Системная память
Фотография 4 × 6 дюймов (102 × 152 мм) | 600 dpi | 157 Мб | 185 Мб
4800 dpi | 626 Мб | 370 Мб
Фотография формата A4 (210 × 287 мм) | 600 dpi | 631 Мб | 255 Мб
4800 dpi | 2524 Мб | 510 Мб
35 мм пленки или слайды: | 150 dpi | 1 Мб | 8 Мб
300 dpi | 1 Мб | 15 Мб
600 dpi | 4 Мб | 30 Мб
1200 dpi | 16 Мб | 59 Мб
2400 dpi | 63 Мб | 117 Мб
3600 dpi | 142 Мб | 175 Мб
12800 dpi | 251 Мб | 233 Мб
Пленка формата Medium (6 × 12 см) | 150 dpi | 4 Мб | 34 Мб
300 dpi | 8 Мб | 70 Мб
600 dpi | 29 Мб | 139 Мб
1200 dpi | 116 Мб | 277 Мб
2400 dpi | 464 Мб | 553 Мб
3600 dpi | 1042 Мб | 830 Мб
12800 dpi | 1853 Мб | 1106 Мб
Пленка 4 x 5 дюймов | 150 dpi | 4 Мб | 36 Мб
300 dpi | 13 Мб | 72 Мб
600 dpi | 51 Мб | 144 Мб
1200 dpi | 202 Мб | 287 Мб
2400 dpi | 805 Мб | 573 Мб
3600 dpi | 1811 Мб | 859 Мб
12800 dpi | 3219 Мб | 1145 Мб
* Приведенные в таблице значения разрешений - это реальные значения разрешений при сканировании с использованием технологии DIGITAL ICE, которые выше значений, задаваемых в EPSON Scan. Убедитесь, что у вас достаточно системных ресурсов.
| Примечание:
Если системных ресурсов окажется недостаточно, время сканирования может существенно увеличиться. В этом случае реакция системы на нажатие кнопки Cancel (Отмена) может быть замедлена. Если документ неправильно размещен на планшете сканера, технологии DIGITAL ICE потребуется еще больше системной памяти для выравнивания сканированного изображения. Убедитесь, что пленка или слайды правильно расположены на планшете.
К началу |