| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере Размещение пленок или слайдов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Размещение пленки в ограничителе для пленки Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо удалить подложку для сканирования непрозрачных документов. Она снимается со слайд-модуля сканера, необходимого для сканирования пленок и слайдов.
| Убедитесь, что кабель крышки сканера подключен к порту сканера OPTION.
|  | Примечание:
Перед отсоединением кабеля крышки, выключите сканер.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее. Убедитесь что транспортировочный замок слайд-модуля открыт.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой салфеткой планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля О размещении пленок в сканере см. в разделе Размещение пленки в держателе. О размещении слайдов в сканере см. в разделе Размещение слайдов в держателе. К началу Размещение пленки в держателе 35 мм пленки
| Откройте крышку держателя пленки.
| Протолкните от одной до четырех пленок в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленке перевернутыми, как показано на картинке на держателе пленок.
|  | Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Закройте крышку держателя и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему правому углу планшета.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопки Пуск. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Пленки формата Medium
| Откройте крышку держателя пленок формата Medium.
| Протолкните одну или две пленки формата Medium в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленке перевернутыми, как показано на картинке на держателе пленок. Убедитесь, что весь кадр находится внутри отверстия держателя.
|  | Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему правому углу планшета.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопки Пуск.
| Примечание:
Вы не можете сканировать пленки формата Medium в автоматическом режиме.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Пленка 4 x 5 дюймов
| Откройте крышку держателя пленок формата 4 x 5 дюймов.
| Вставьте пленку в держатель глянцевой стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленке перевернутыми, как показано на картинке на держателе пленок. Убедитесь, что весь кадр находится внутри отверстия держателя.
|  | Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему правому углу планшета.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопки Пуск.
| Примечание:
Вы не можете сканировать пленки формата 4 x 5 дюймов в автоматическом режиме.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать до двенадцати 35 мм слайдов за раз, используя держатель.
| Примечание:
Вы не можете сканировать негативные слайды. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать слайды в автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Положите до двенадцати 35 мм слайдов в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и на пленке перевернутыми, как показано на картинке на держателе пленок. Верхняя сторона вашего слайда должна быть обращена к открытой части держателя, как показано на рисунке ниже.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему правому углу планшета.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании слайдов см. в разделе Сканирование с помощью кнопки Пуск. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Размещение пленки в ограничителе для пленки Вы можете сканировать пленку, которая не помещается в держатели для пленок (размером до 8 × 10 дюймов) в Профессиональном режиме используя ограничитель для пленок. При сканировании с использованием ограничителя для пленок выберите Film (with Film Area Guide) (Пленка (с ограничителем) в списке Document Type (Тип документа).
| Примечание:
Вы не сможете применять технологию DIGITAL ICE, сканируя с использованием ограничителя для пленки. При сканировании слайдов размером 8 × 10 дюймов с разрешением 4800 dpi и 24-битной глубиной цвета не сохраняйте их в форматах BMP, Tiff, или JPEG. При сканировании с ипользованием ограничителя для пленки возможно появление колец Ньютона (концентрических колец).
| Убедитесь, что язычок ограничителя для пленок расположен слева.
| Сложите язычок вдоль линий сгиба как показано на рисунке.
| Расположите ограничитель для пленки на планшете так, чтобы язычок ограничителя оказался слева.
| Положите пленку (размером до 8 × 10 дюмов) в ограничитель для пленки глянцевой стороной вниз. В результате вы должны видеть изображения и надписи на пленке перевернутыми. Убедитесь, что весь кадр находится внутри отверстия ограничителя.
|  | Примечание:
Держите показанное ниже узкое окно незакрытым, иначе нарушится цветопередача.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопки Пуск.
| Примечание:
Вы не сможете сканировать в Автоматическом и Простом режимах с использованием ограничителя для пленки.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки — белая. К началу |