| Основная страница > Технические характеристики Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам
| Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 40 800 х 56 160 пикселов
Размер документа | Непрозрачный: 216 × 297 мм A4 или US letter Прозрачный: 203,2 × 254 мм (Четыре 35 мм пленки [по 6 кадров каждая], двенадцать 35 мм слайдов, две пленки формата Medium 6 x 20 см или два кадра 4 x 5 дюймов)
Разрешение сканирования | 4800 dpi (основное сканирование: 6 CCD линеек с 122 400 пикселами) 6400 dpi (основное сканирование: 6 CCD линеек с 113 280 пикселами) 9600 dpi с технологией Micro Step
Выходное разрешение | от 25 до 12 800 dpi (с шагом 1 dpi)
Скорость сканирования | Приблизительно 12,3 мс/строка при 4800 dpi Приблизительно 3,1 мс/строка при 600 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (максимальное внешнее)
Интерфейс | Один порт USB 2.0 и один порт IEEE 1394/FireWire.
Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом и инфракрасным светодиодом.
К началу Механические характеристики
Размеры | Ширина: 503 мм Глубина: 308 мм Высота: 152 мм
Вес | Примерно 6,6 кг
К началу Электрические характеристики
| Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адамптере, либо на тыльной стороне сканера.
Сканер
Входное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24 до 26,4 В
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 24 В
Номинальный ток | 1,4 A (24 В)
Потребляемая мощность | 32 Вт при работе 19 Вт в режиме ожидания 4 Вт в спящем режиме
Адаптер переменного тока
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Номинальное входное напряжение | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный входной ток | 0,8 A | 0,4 A
Номинальная частота | 50—60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24,0 до 26,4 В
Номинальный выходной ток | 1,4 A
К началу Условия окружающей среды
Температура | Работа | от 5 до 35° C
Хранение | от -25 до 60° C
Влажность | Работа | 10—80%, без конденсации
Хранение | 10—85%, без конденсации
Условия для работы | В офисе или дома. Не используйте устройство в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света.
К началу Интерфейсы Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
Интерфейс IEEE 1394/FireWire
Тип интерфейса | IEEE Std 1394a-2000
Электрический стандарт | ANSI X3T10 Serial Bus Protocol 2 Версия 4L (SBP-2)
Тип разъема | Один 6-контактый разъем
К началу Соответствие стандартам и допускам Сканер
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 класс B
Модель для Европы:
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 (CISPR Pyb22) Class B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS 3548 класс B
Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 класс B
Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/23/Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | IEC 60950-1
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | AS/NZS 3548 класс B
К началу |