| Основная страница > Обслуживание Транспортировка сканера При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку и слайд-модуль сканера.
| Подключите сканер к компьютеру и включите его с помощью кнопки, затем подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение (рядом с петлями крышки). Когда индикатор сканера загорится зеленым, выключите сканер с помощью кнопки.
| Поднимите крышку сканера и передвиньте транспортировочный замок слайд-модуля в позицию блокировки. Опустите крышку сканера.
| Отсоедините интерфейсный кабель от компьютера.
| Отсоедините кабель крышки сканера.
| На задней стороне сканера передвиньте транспортировочный замок в позицию блокировки, чтобы зафиксировать каретку сканера.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал, прилагаемый к сканеру, и в оригинальную или похожую коробку.