| > Переход к руководству пользователя Важная информация О некоторых функциях EPSON Scan Требования к системе Перед использованием сканера ознакомьтесь с информацией, отличающейся от той, которая содержится в руководстве пользователя. Некоторые функции добавлены впервые, а часть из них была изменена. О некоторых функциях EPSON Scan Backlight Correction (Коррекция фона) С помощью функции EPSON Scan Backlight Correction (Коррекция фона) можно удалять тени на снимках со слишком сильным фоновым освещением. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Help (Справка) в простом или Professional Mode (Профессиональный режим). Dust Removal (Удаление дефектов) Функция Dust Removal (Удаление дефектов) в EPSON Scan позволяет виртуально «очистить» оригиналы от дефектов при сканировании. Тип документов, доступных для этой функции, был изменен. Теперь появилась возможность удалять дефекты не только с документов, но и с фотографий. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Help (Справка) в простом или Professional Mode (Профессиональный режим). Preview (Просмотр) Способ переключения методов просмотра был изменен. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Help (Справка) в простом или Professional Mode (Профессиональный режим). File Save Settings (Параметры сохранения файла) Способ открытия диалогового окна File Save Settings (Параметры сохранения файла) был изменен. Для пользователей в Full Auto Mode (Автоматический режим): В окне ожидания нажмите кнопку Customize (Настройки автоматического режима), затем – кнопку File Save Settings (Параметры сохранения файла) (При запуске EPSON Scan в программах типа Adobe Photoshop Elements эта кнопка не отображается). Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Help (Справка) в режиме ожидания. Для пользователей в Home Mode (Простой режим) и Professional Mode (Профессиональный режим): Нажмите кнопку File Save Settings (Параметры сохранения файла) справа от кнопки Scan (Сканировать). Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Help (Справка) в простом или Professional Mode (Профессиональный режим). В окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) способ выбора расположения был изменен. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Help (Справка) в диалоговом окне Customize (Настройки автоматического режима). Сканирование в формате PDF Для пользователей в Full Auto Mode (Автоматический режим): Нажмите кнопку Scan (Сканировать). После этого отсканированные изображения поочередно будут сохранены в файле PDF в папке My Pictures (Мои рисунки) (Windows) или My Pictures (Рисунки) (Mac OS X). Невозможно отсканировать несколько страниц для сохранения их в одном файле. Для пользователей в Home Mode (Простой режим) и Professional Mode (Профессиональный режим): В Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим) можно выполнить сканирование нескольких страниц документа, журнала или газеты и сохранить их в одном файле. После сканирования Epson Scan отображает страницу редактирования, на которой можно просмотреть отсканированные страницы, изменить их порядок, развернуть или при необходимости удалить их. Если редактирования не требуется или сканируется одна страница документа, достаточно после сканирования просто нажать кнопку Save File (Сохранить файл). Название функции Новые названия функций см. в таблице ниже.
До | Сейчас
Digital ICE | DIGITAL ICE Technology
Unsharp Mask filter (Фильтр Повышение резкости) | Unsharp Mask (Повышение резкости)
Descreening filter (Фильтр Удаление растра) | Descreening (Удаление растра)
> Переход к руководству пользователя Наверх Требования к системе Поддерживаемые операционные системы были изменены. Теперь поддерживаются также компьютеры под управлением ОС Windows XP Professional x64 Edition и Macintosh на базе Intel c Rosetta. > Переход к руководству пользователя Наверх |