Обслуживание PictureMate

# Очистка PictureMate

Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год.

| Выключите принтер и отсоедините шнур питания.

| Выньте всю бумагу из принтера.

| При помощи мягкой кисти осторожно смахните пыль и грязь с подставки для бумаги.

| Если внешняя или внутренняя поверхность подставки для бумаги загрязнена, протрите ее мягкой чистой тканью, смоченной мягким моющим средством. Приемный лоток должен быть закрыт, чтобы вода не попала внутрь принтера.

| Предостережение:

Никогда не очищайте принтер при помощи спирта или растворителя, так как эти средства могут повредить детали и корпус принтера.

Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера.

Не используйте жесткую или абразивную кисть.

Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.

[К началу]

Предыдущая