Обслуживание PictureMate

# Проверка дюз печатающей головки

> Утилита проверки дюз
> Кнопки на панели управления

Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки.

Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

## Утилита проверки дюз

Обратитесь к соответствующим разделам.

### В Windows

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в принтер загружена бумага.

| Откройте окно драйвера принтера.

| Доступ к драйверу принтера

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

### В Mac OS X

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| В Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для проверки дюз при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Загрузите один лист бумаги. См. раздел Загрузка бумаги

| Нажмите на кнопку Режим, чтобы выбрать .

| Нажмите на кнопку или на кнопку , чтобы выбрать функцию Check Ink Nozzles (Проверка дюз).

| Нажмите на кнопку Пуск, чтобы напечатать шаблон проверки дюз.

| Будет напечатан шаблон проверки дюз. Посмотрите на рисунок.

Будет напечатан шаблон проверки дюз. Ниже приведены тестовые отпечатки.

Если страница проверки дюз напечатана неудовлетворительно (например, отсутствуют фрагменты или линии), это указывает на неполадки в принтере. Проблемой могут быть забитые дюзы или разрегулированная печатающая головка.
См. Прочистка печатающей головки
См. Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая