Решение проблем

# Проблемы с качеством печати

> Горизонтальные полосы
> Несовпадение или полосы по вертикали
> Цвета неправильные или отсутствуют
> Расплывчатый или смазанный отпечаток

Если есть проблемы с качеством печати, сначала проведите
, а затем сравните отпечаток с иллюстрациями ниже. Щелкните описание под иллюстрацией, соответствующей вашему отпечатку.

Горизонтальные полосы | Несовпадение или полосы по вертикали
Цвета неправильные или отсутствуют | Расплывчатый или смазанный отпечаток

## Горизонтальные полосы

- Удостоверьтесь, что бумага в податчике лежит стороной для печати вверх.

- Прочистите печатающую головку, чтобы освободить забитые дюзы.
  См. раздел Прочистка печатающей головки

- Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
  См. раздел Калибровка печатающей головки

- Картридж для фотопечати необходимо использовать в течение шести месяцев с момента вскрытия упаковки.

- Используйте оригинальный картридж Epson для фотопечати.

- Проверьте состояние ЖК-дисплея. Проверьте, появился ли на ЖК-дисплее значок чернил. Если такой значок появился, замените пустой картридж.
  См. раздел Замена картриджа для фотопечати

[К началу]

## Несовпадение или полосы по вертикали

- Удостоверьтесь, что бумага в податчике лежит стороной для печати вверх.

- Прочистите печатающую головку, чтобы освободить забитые дюзы.
  См. раздел Прочистка печатающей головки

- Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
  См. раздел Калибровка печатающей головки

[К началу]

## Цвета неправильные или отсутствуют

- Отрегулируйте значение параметра Color Option (Настройка цвета) в приложении или в драйвере принтера.
  См. Настройка цвета (Windows)
  См. Настройка цвета (Mac OS X)

- Прочистите печатающую головку.
  См. раздел Прочистка печатающей головки

> Если цвета остаются неправильными или отсутствуют, замените картридж для фотопечати.
> См. раздел Замена картриджа для фотопечати

- Если вы только что заменили картридж для фотопечати, убедитесь, что его срок годности, указанный на упаковке, не истек. Также, если вы не использовали принтер в течение долгого времени, замените картридж для фотопечати новым.
  См. раздел Замена картриджа для фотопечати

[К началу]

## Расплывчатый или смазанный отпечаток

- Убедитесь, что используется подходящий для данного устройства драйвер принтера.

- Используйте только рекомендуемую EPSON бумагу.
  См. раздел Расходные материалы

- Используйте оригинальный картридж EPSON для фотопечати.

- Удостоверьтесь, что устройство расположено на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. Если принтер установлен под наклоном, он будет работать неправильно.

- Убедитесь, что бумага не повреждена, она не грязная и не слишком старая.

- Убедитесь, что бумага сухая и лежит стороной для печати вверх.

- В ПО принтера сбросьте все выбранные вами значения.
  См. раздел Настройка параметров на вкладке Main (Главное) (для Windows)
  См. раздел Диалоговое окно Print (Печать) (Mac OS X)

- Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону.

- Убирайте готовые листы из приемного лотка сразу после их печати.

- Не прикасайтесь сами и не позволяйте ничему прикасаться к отпечатанной стороне бумаги с глянцевым покрытием. Закончив печать, оставьте отпечатки на несколько часов, чтобы чернила впитались.

- Прочистите печатающую головку.
  См. раздел Прочистка печатающей головки

- Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
  См. раздел Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая