Другие сведения

# Печать с устройства Bluetooth

> Об адаптере для фотопечати Bluetooth
> Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth
> Параметры Bluetooth
> Печать

## Об адаптере для фотопечати Bluetooth

Дополнительный адаптер для фотопечати Bluetooth — это беспроводной коммуникационный модуль, который можно использовать для печати с подключенных к принтеру цифровых фотоаппаратов и других устройств, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth.

| Примечание:

Хотя это устройство отвечает характеристикам Bluetooth, правильная работа со всеми устройствами, поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth, не гарантируется.

Дальность связи этого устройства — примерно 10 метров, но она может изменяться в зависимости от различных условий, в том числе преград между устройствами, качества сигнала, магнитных полей, статического электричества и электромагнитных помех, программного обеспечения, операционной системы, чувствительности приема и качества работы антенны.

### Доступный профиль

Базовый профиль печати (Basic Printing Profile, BPP)

Базовый профиль обработки изображений (Basic Imaging Profile, BIP)

Профиль замены кабеля печатной документации (Hardcopy Cable Replacement Profile, HCRP)

Профиль вставки объекта (Object Push Profile, OPP)

[К началу]

## Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth

### Подключение

| Вставьте разъем адаптера в порт EXT/IF, как показано ниже.

|  | Предостережение:

Не подключайте устройство, пока принтер работает. Это может привести к неправильной работе принтера.

| Индикатор адаптера загорится на одну секунду. Если индикатор не загорается, отключите адаптер от принтера, затем снова подключите его.

### Отключение

Выньте разъем адаптера из порта EXT/IF, как показано ниже.

| Предостережение:

Не отключайте устройство во время обмена данными с другим устройством.

Не отключайте устройство, пока принтер работает. Это может привести к неправильной работе принтера.

Отключая устройство, не тяните его за верхнюю часть. Этим вы можете повредить устройство.

[К началу]

## Параметры Bluetooth

Настраивайте параметры Bluetooth при помощи ЖК-дисплея принтера.
См. Настройка параметров

### Список параметров

Параметр | Значения | Описание
Bluetooth Device Name (Имя устройства Bluetooth) | имя принтера-(номер) (по умолчанию 1) | Если в пределах диапазона действия устройства находятся несколько принтеров, поддерживающих технологию Bluetooth, для различия между принтерами назначьте каждому из них номер от 0 до 9. Чтобы параметр Имя устройства (Device Name) вступил в силу, выключите и включите принтер.
Bluetooth Communication Mode (Режим соединения Bluetooth) | Public (Общий) | В этом режиме все устройства, поддерживающие технологию Bluetooth, могут находить этот принтер и печатать на нем.
Private (Частный) | В этом режиме неизвестные устройства не могут получать доступ к принтеру. Для печати в режиме Private (Частный) необходимо сначала найти принтер в режиме Public (Общий). После того, как ваше устройство обнаружило принтер в режиме Public (Общий), оно сможет обмениваться с ним данными и печатать в режиме Private (Частный).
Pairing (Парный) | В этом режиме устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере.
Bluetooth Encryption (Шифрование Bluetooth) | ON/OFF (Вкл./Выкл.) [по умолчанию OFF (Выкл.)] | Выберите On (Вкл.), чтобы шифровать данные. Когда шифрование данных включено, устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере.
Bluetooth Passkey (Пароль Bluetooth) | Любое четырехзначное число (по умолчанию 0000) | Этот параметр позволяет назначать четырехзначный пароль, который необходимо вводить для начала печати либо в режиме BT Comm. Mode (Режим соединения с BT) либо когда BT Encryption (Кодировка сигнала BT) включена.
Bluetooth Device Address (Адрес устройства Bluetooth) | Устанавливается во время сборки (например) 11-11-11-11-11-11 | Отображает уникальный адрес Bluetooth для принтера.

### Настройка параметров

| Подключите адаптер для фотопечати Bluetooth к принтеру. См. Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth

|  | Предостережение:

Перед тем как подключать устройство, убедитесь, что принтер не работает. Иначе это может привести к неправильной работе принтера.

| Нажмите на кнопку Режим, чтобы выбрать .

| Нажмите на кнопку или на кнопку , чтобы выбрать нужный параметр Bluetooth.

| Измените значения всех элементов. Подробнее о параметрах Bluetooth — в разделе Список параметров.

#### Выбор пароля Bluetooth [PIN Code Set (Набор PIN-кодов)]

Если для параметра Communication Mode (Режим соединения с BT) выбрано значение Pairing (Парный) или включен параметр Encryption BT (Шифрование BT), в беспроводном устройстве Bluetooth необходимо ввести пароль, чтобы разрешить обмен данными и печать на принтере. Пароль по умолчанию — 0000.

Чтобы изменить пароль, сделайте следующее.

| Нажмите на кнопку Режим, чтобы выбрать .

| Нажмите на кнопку или на кнопку , чтобы выбрать Passkey (Пароль BT), затем нажмите на кнопку Пуск.

| Кнопками / выберите цифру, затем кнопками / выберите разряд.

| Введите цифры для остальных разрядов, затем нажмите на кнопку Пуск, чтобы активировать пароль.

[К началу]

## Печать

| Удостоверьтесь, что адаптер для фотопечати Bluetooth подключен к PictureMate и параметры Bluetooth настроены. Подробнее о подключении адаптера для фотопечати Bluetooth — в разделе Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth. См. Параметры Bluetooth, где рассказывается о настройке параметров Bluetooth.

| Используя панель управления принтера, задайте настройки печати. (Например, Макет, Цветовой эффект, Автокоррекция)

| Напечатайте данные с устройства Bluetooth.

| Примечание:

В разных беспроводных устройствах Bluetooth могут быть собственные параметры. Подробнее об этом — в документации к конкретным устройствам.

Подробнее о печати с беспроводных цифровых видеокамер, PDA, переносных компьютеров и других беспроводных устройств, поддерживающих технологию Bluetooth — в документации по этим устройствам.

[К началу]

Предыдущая | Следующая