Обслуживание PictureMate

# Калибровка печатающей головки

> Использование утилиты калибровки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если вы перенесли принтер PictureMate в другое место и качество печати ухудшилось — например, на отпечатках смещены вертикальные линии или появились светлые или темные горизонтальные полосы — возможно, необходимо выполнить калибровку печатающей головки.

## Использование утилиты калибровки печатающей головки

### В Windows

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в принетр загружена бумага.

| Откройте окно драйвера принтера.

| В Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

### В Mac OS X

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| В Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Загрузите один лист фотобумаги. См. раздел Загрузка бумаги

| Нажмите на кнопку Режим, чтобы выбрать .

| Нажмите на кнопку или на кнопку , чтобы выбрать Align Print Head (Калибровка печатающей головки).

| Нажмите на кнопку Пуск, чтобы напечатать калибровочный шаблон.

| Будет напечатан следующий шаблон калибровки.

| Просмотрите шаблон калибровки в каждом наборе и найдите участок, который напечатан наиболее ровно, без видимых прожилок или линий.

| Нажмите на кнопку или на кнопку , чтобы выбрать номер шаблона с наилучшим качеством печати (с 1 по 9).

| Нажмите на кнопку Пуск, чтобы выйти из меню калибровки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая