Обслуживание PictureMate

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты прочистки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если вас не удовлетворяет качество печати, фотографии слишком светлые или бледные или некоторые цвета отсутствуют, возможно, забились дюзы печатающей головки.

Очистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

Сначала с помощью функции Nozzle Check (Проверка дюз) проверьте дюзы, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила.

Если на ЖК-дисплее появляется сообщение о том, что картридж пуст или в нем мало чернил, прочистка печатающей головки невозможна. Сначала необходимо заменить картридж для фотопечати.

## Использование утилиты прочистки печатающей головки

Обратитесь к соответствующим разделам.

### В Windows

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в принтер загружена бумага.

| Откройте окно драйвера принтера.

| В Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| Когда цикл прочистки завершится, загрузите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, картридж для фотопечати слишком старый или поврежден, и его необходимо заменить. О замене картриджа для фотопечати см. раздел Замена картриджа для фотопечати.

Если качество печати не улучшилось после замены картриджа для фотопечати, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS X

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| В Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| По окончании цикла прочистки щелкните кнопку Confirmation (Проверка) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, картридж для фотопечати слишком старый или поврежден, и его необходимо заменить. О замене картриджа для фотопечати см. раздел Замена картриджа для фотопечати.

Если качество печати не улучшилось после замены картриджа для фотопечати, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

| Удостоверьтесь, что питание принтера PictureMate включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Нажмите на кнопку Режим, чтобы выбрать .

| Нажмите на конпку или на кнопку , чтобы выбрать Clean Print Head (Прочистка печатающей головки).

| Нажмите на кнопку Пуск, чтобы начать прочистку печатающей головки.

| Прочистка занимает несколько секунд, в течение которых на дисплее отображается значок выполнения операции.

| После завершения процесса прочистки напечатайте шаблон проверки дюз. См. раздел Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая