Другие сведения

# Элементы принтера и функции панели управления

> Элементы принтера
> Панель управления

## Элементы принтера

Слот для карты памяти (рисунок увеличен)

1. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.

2. Подставка для бумаги: предназначен для загрузки чистой бумаги; автоматически подает бумагу во время печати.

3. Ручка

4. Крышка слота для карт памяти: открывайте крышку для установки и изъятия карт памяти.

5. приемный лоток: предназначен для бумаги, поступающей из принтера.

6. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.

7. Слот для карт памяти SmartMedia/xD-Picture Card: Используйте для загрузки SmartMedia, xD-Picture Card и xD-Picture Card Type M.

8. Слот для карт памяти CompactFlash Type II: установите карту памяти CompactFlash или Microdrive.

9. Слот для карт памяти Memory Stick/Memory Stick PRO/SD/MultiMediaCard: служит для установки карт памяти Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, SD, miniSD Card, MultiMediaCard.

1. Крышка отсека для батарей: открывайте крышку для установки и замены приобретаемых отдельно батарей.

2. Розетка для шнура питания

3. Рычаг картриджа для фотопечати

4. Картридж для фотопечати

5. Крышка отсека для картриджей

6. USB-разъем для подключения компьютера: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля.

7. Порт EXT/IF (USB): используется для подключения к принтеру дополнительного адаптера для фотопечати Bluetooth, внешних запоминающих устройств и цифровых камер, поддерживающих технологию USB DIRECT-PRINT.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки и индикаторы

1. ЖК-дисплей: Отображает сообщения о состоянии принтера, а также элементы меню и параметры, значения которых можно изменить кнопками на панели управления.

2. Кнопка Копирование Нажмите, чтобы задать количество копий.

3. Кнопка Отмена: Нажмите, чтобы прекратить печать, вывести бумагу или сбросить отображение ошибки. Если нажать на эту кнопку, когда принтер ничего не печатает, будут восстановлены настройки по умолчанию.

4. Кнопка Макет: Нажмите, чтобы выбрать режим копирования. Выберите один из следующих параметров:

| Выберите этот режим для печати без полей.
| Выберите этот режим для печати с полями.
| Выберите этот режим для печати двух фотографий на одной странице без полей.

5. Индикатор карты памяти: горит, если в слот для карт памяти вставлена карта памяти. Мигает во время обмена данными между принтером и картой памяти.

6. Кнопка Пуск: Нажмите, чтобы запустить печать с настройками, выполненными на панели управления. В режиме настройки,нажмите, чтобы выбрать меню или выполнить определенное действие.

7. Кнопка Печать: Нажмите для переключения между режимами печати и настройки. Выберите один из следующих параметров: (Светящийся индикатор указывает на выбранный режим.)

/ | Выберите, чтобы напечатать все изображения с карты памяти, изображения, сохраненные на карту памяти и содержащие информацию DPOF или изображения с цифровой камеры, подключенной напрямую к принтеру.
| Выберите, чтобы выбрать фотографии для печати.
| Выберите, чтобы напечатать индексную страницу с миниатюрами изображений.
| Выберите, чтобы отобразить параметры настройки и сервиса.

8. Кнопка Фото/Дополнительно: Нажмите, чтобы выбрать следующее или предыдущее изображение. В режиме настройке, используйте для выбора и отображения меню

9. Кнопка Вкл.: Включает и выключает питание принтера.

10. Индикатор питания:Горит, когда питание принтера включено и он готов к печати. Мигает, когда принтер выключен и заряжает батарею.

| Примечание:

Все кнопки на панели управления, кроме кнопок Отмена и Вкл., используются только при прямой печати с карты памяти.

[К началу]

Предыдущая | Следующая