Решение проблем

# Сообщения об ошибках и предупреждения

> Утилита EPSON Status Monitor

Большинство проблем можно определить при помощи ЖК-дисплея принтера.

Дисплей с сообщением об ошибке

Сообщение на дисплее | Значение
| Ink out (Чернила закончились). Замените картридж для фотопечати новым. См. раздел Замена картриджа для фотопечати
| Нет бумаги. Загрузите бумагу. Нажмите на кнопку Пуск для продолжения или на кнопку Отмена для отмены печати. См. раздел Загрузка бумаги
| Замялась бумага. Устраните замятие бумаги, затем нажмите на кнопку Пуск. См. раздел Бумага замялась в принтере
| Недостаточно чернил для прочистки головки. Замените картридж для фотопечати новым. См. раздел Замена картриджа для фотопечати
| Bluetooth module error. (Ошибка модуля Bluetooth.) Отключите адаптер от принтера и заново подключите его. См. раздел Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth
| External device is not connected or media is not inserted. (Внешнее устройство не подключено или носитель не вставлен.) Подключите внешнее устройство или вставьте носитель.
| Недостаточно места на внешнем устройстве. Подключите внешнее устройство, содержащее достаточно свободного пространства.
| No memory card is inserted. (Карта памяти не установлена.) Вставьте карту памяти.
| PC connected. (Подключен компьютер.) Отключите принтер от компьютера.
| Cartridge compartment cover is open. (Крышка отсека для картриджей открыта.) Close the cartridge compartment cover. (Закройте крышку отсека для картриджа.)
| Photo cartridge is not inserted. (Картридж для фотопечати не установлен.) Установите картридж для фотопечати.
| Waste ink pad in the photo cartridge is saturated. (Впитывающая чернила прокладка переполнена.) Замените картридж для фотопечати новым. См. раздел Замена картриджа для фотопечати
| Photo cartridge cannot be recognized. (Невозможно распознать картридж для фотопечати.) Переустановите картридж для фотопечати. Для замены рекомендуется оригинальный картридж EPSON (Т573) для фотопечати.
| Батарея разряжена. Подключите адаптер переменного тока.
| Батарея перегрелась. Выключите питание и подождите, пока батарея остынет.
| Батарея повреждена. Замените батарею новой. См. раздел Использование дополнительной батареи
| Ошибка механического устройства. Обратитесь в сервисный центр. См. раздел Обращение в службу поддержки
| Впитывающая чернила прокладка переполнена. Обратитесь в сервисный центр. См. раздел Обращение в службу поддержки

Предупреждения

Сообщение на дисплее | Значение
| Впитывающая чернила прокладка почти заполнена. Обратитесь в сервисный центр. См. раздел Обращение в службу поддержки
| Слишком высокая температура внутри принтера. Поместите принтер в тень или прохладное место.
| На карте памяти нет фотографий. Выньте карту памяти. См. раздел Формат данных, хранимых на карте памяти
| Ошибка карты памяти. Выньте карту памяти. См. раздел Совместимые карты памяти
| Не удается распознать устройство. Проверьте соединение.
| Ошибка данных. Качество отпечатка может снизиться. Проверьте данные.
| Неподдерживаемый формат данных. Проверьте данные.
| The image is too large to print with Bluetooth. (Изображение слишком большое для печати с устройства Bluetooth.) Напечатайте данные с карты памяти или компьютера.
| The image is too complex to print with Bluetooth. (Изображение слишком сложное для печати с устройства Bluetooth.) Проверьте данные.

## Утилита EPSON Status Monitor

Если проблема возникает во время печати, сообщение об ошибке появляется в окне индикатора выполнения.

Если чернила закончились, щелкните кнопку How To (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor или в окне индикатора выполнения и выполняйте пошаговые инструкции EPSON Status Monitor по замене картриджа.

Если появляется сообщение о том, что срок службы деталей принтера заканчивается или закончился, обратитесь в сервисный центр для их замены.

[К началу]

Предыдущая | Следующая