Решение проблем

# Принтер не печатает

> ЖК-дисплей выключен
> На ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение
> ЖК-дисплей загорелся и погас
> Индикатор питания включился, затем выключился

## ЖК-дисплей выключен

- Нажмите на кнопку Вкл., чтобы удостовериться, что принтер включен.

- Выключите принтер и убедитесь, что шнур питания присоединен надежно.

- Удостоверьтесь, что электрическая розетка работает и не управляется переключателем или таймером.

- Если вы используете дополнительную батарею, то возможно, она разряжена или не до конца вставлена в отсек для батарей.
  Подробности о зарядке батарей см. в разделе Зарядка батареи.
  Подробности о зарядке батарей см. в разделе Установка батареи.

[К началу]

## На ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение

Если на ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение, следуйте инструкциям. Подробности см. в разделе Сообщения об ошибках и предупреждения.

[К началу]

## ЖК-дисплей включился, а потом погас

Рабочее напряжение устройства может не соответствовать напряжению розетки. Выключите принтер и немедленно отключите его от розетки. Прочитайте информацию на наклейках на принтере.

| Предостережение:

Если напряжение не совпадает, НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО К РОЗЕТКЕ. Обратитесь в сервисный центр.

[К началу]

## Индикатор питания загорелся и погас

Если вы используете дополнительную батарею, то возможно, она разряжена или не до конца вставлена в отсек для батарей.
Подробности о зарядке батарей см. в разделе Зарядка батареи.
Подробности о зарядке батарей см. в разделе Установка батареи.

[К началу]

Предыдущая | Следующая