Другие сведения

# Дополнительное оборудование и расходные материалы

> Дополнительное оборудование
> Расходные материалы
> Использование дополнительной батареи

| Примечание:

Дополнительные принадлежности (опции) и расходные материалы гарантийному обслуживанию не подлежат.

## Дополнительное оборудование

Для вашего принтера доступно следующее дополнительное оборудование.

### Адаптер для фотопечати Bluetooth

Дополнительный адаптер для фотопечати Bluetooth — это беспроводной коммуникационный модуль, который можно использовать для печати с подключенных к принтеру цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер, PDA, переносных компьютеров и других устройств, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth.

Модуль Bluetooth C824

| Примечание:

Звездочка заменяет последнюю цифру в номере продукта, которая зависит от региона. См. раздел Печать с устройства Bluetooth

### Ионно-литиевая батарея

Дополнительная аккумуляторная батарея позволяет работать с PictureMate без адаптера переменного тока.

Ионно-литиевая батарея C83107

| Примечание:

Звездочка заменяет последнюю цифру в номере продукта, которая зависит от региона.

Подробности см. в разделе Использование дополнительной батареи.

[К началу]

## Расходные материалы

Для вашего принтера доступны следующие фотокартриджи и специальные носители Epson.

PictureMate PicturePack (фотокартридж PictureMate и 100 листов фотобумаги PictureMate Photo Paper) | T5570
Фотокартридж PictureMate | T557G
EPSON Premium Glossy Photo Paper 10 x 15 cm (4 x 6 in.) (Улучшенная глянцевая фотобумага EPSON размером 10 х 15 см) | S041706 S041692 S041729 S041730 S041750 S041758 S041761
EPSON Premium Semigloss Photo Paper 10 x 15 cm (4 x 6 in.) (Улучшенная полуглянцевая фотобумага EPSON размером 10 х 15 см) | S041765

| Примечание:

В различных регионах в наличии могут быть разные типы специальных носителей.

Подробнее о том, где можно приобрести дополнительное оборудование и расходные материалы, вы можете узнать на местном Web-сайте поддержки покупателей EPSON или у регионального поставщика. См. раздел Обращение в службу поддержки

[К началу]

## Использование дополнительной батареи

| Примечание:

Батарею необходимо устанавливать после установки первого фотокартриджа и после прокачки чернил.

При использовании батареи невозможно сохранять данные на карте памяти или на внешнем устройстве. Чтобы сохранить данные, подключите к PictureMate адаптер переменного тока.

При копировании данных с компьютера на карту памяти проверьте заряд батареи. Если заряд батареи заканчивается, копирование будет прервано и на карте памяти могут остаться поврежденные данные.

Прочитайте инструкции по безопасности при использовании батареи в соответствующем разделе.

### Установка батареи

Для установки батареи сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что PictureMate выключен.

| Отсоедините адаптер переменного тока от принтера.

| Откройте отсек для батареи.

| Вставьте батарею в отсек до фиксации, как показано ниже.

| Закройте крышку отсека для батареи.

### Удаление батареи

| Удостоверьтесь, что PictureMate выключен.

| Откройте отсек для батареи.

| Нажмите на защелку и выньте батарею.

| Закройте крышку отсека для батареи.

### Зарядка батареи

После установки зарядите батарею с помощью адаптера переменного тока.

| Убедитесь, что батарея установлена.

| Подсоедините шнур питания и адаптер переменного тока, затем подключите PictureMate к источнику питания.

> Индикатор питания мигает во время зарядки, когда PictureMate выключен. Когда батарея полностью зарядится, индикатор питания погаснет.

> Если во время зарядки PictureMate включен, на ЖК-дисплее мигает значок . Когда батарея полностью заряжена, появляется значок .

| Примечание:

Батарея может зарядиться неправильно, если температура окружающей среды не соответствует техническим требованиям.

### Проверка состояния батареи

#### Работа с ЖК-дисплеем

Состояние батареи всегда отображается в правом верхнем углу ЖК-дисплея.

Значок | Состояние
| Низкий заряд батареи
| Заряд батареи заканчивается. Зарядите батарею с помощью адаптера переменного тока
| Батарея заряжается

#### В Windows

Состояние батареи можно проверить при помощи EPSON Status Monitor 3. Подробности см. в разделе Работа с EPSON Status Monitor 3.

#### На Macintosh

Состояние батареи можно проверить при помощи EPSON StatusMonitor. Подробности см. в разделе Работа с EPSON StatusMonitor.

### Производительность батареи

Продолжительность зарядки | Около 2,5 часов до максимума
Продолжительность непрерывной печати | Около 90 минут
Количество отпечатков | Около 50 листов (10 x 15 см) *

| * Когда идет печать с карты Memory Stick при полностью заряженной, новой батарее и комнатной температуре. Количество листов зависит от наличия карты памяти, объема данных и прочих условий.

### Автоотключение

Если PictureMate работает от батареи, при бездействии устройства более 15 минут произойдет автоматическое отключение, что позволяет экономить заряд батареи.

| Примечание:

Автоотключения не произойдет, если в устройство вставлена карта памяти и PictureMate подсоединен к компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Следующая