Другие сведения / Характеристики принтера

# Встроенные слоты для карт памяти

Слоты для карт памяти | Слот для карт памяти CF Type II | Совместим со спецификацией "CF+ and CompactFlash Specification 1.4"
Слот для карт памяти SmartMedia | Совместим со стандартом "SmartMedia Standard 2003"
Слот для карт памяти Memory Stick/MemoryStick PRO | Совместим со стандартом "Memory Stick Standard version 1.3" Совместим со спецификациями "Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications version 1.0"
Слот для карт памяти SD/MMC | Совместим со спецификациями "SD Memory Card Specifications / PART1. Physical Layer Specification Version 1.0 Совместим со стандартом "MultiMediaCard Standard"
Слот для карт памяти xD-Picture | Совместим со спецификацией "xD-Picture Card™ Card Specification Version 1.20 Type M"
Совместимые карты памяти | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD card** xD-Picture Card xD-Picture Card Type M
Требования к напряжению | 3,3 В 3,3 В или 5 В комбинированное использование Макс. ток 500 мА

| * Макс. объем 128 МБ.

| ** Необходим адаптер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая