Другие сведения / Характеристики принтера

# Соответствие стандартам и допускам

### Принтер

Модель для США:

Безопасность | UL60950-1 CSA No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CSA C108.8 класс B

Модель для Европы:

Электромагнитная совместимость | Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC EN 55022 класс B EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ 26329-84 (Пп. 1.2., 1.3.)

Модель для Австралии:

Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 класс B

### Адаптер переменного тока

Модель для США:

Безопасность | UL 60950-1 CSA C22.2 No.60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CSA C108.8 класс B

Модель для Европы:

Безопасность | Директива о низком напряжении 72/23/EEC EN60950-1
Электромагнитная совместимость | Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC EN55024 EN61000-3-2 EN61000-3-3

Модель для Австралии:

Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 класс B

[К началу]

Предыдущая | Следующая