Другие сведения

# Печать с устройства Bluetooth

> Об адаптере для фотопечати Bluetooth
> Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth
> Параметры Bluetooth
> Печать

## Об адаптере для фотопечати Bluetooth

Дополнительный адаптер для фотопечати Bluetooth — это беспроводной коммуникационный модуль, который можно использовать для печати с подключенных к принтеру цифровых фотоаппаратов и других устройств, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth.

| Примечание:

Хотя это устройство отвечает характеристикам Bluetooth, правильная работа со всеми устройствами, поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth, не гарантируется.

Дальность связи этого устройства — примерно 10 метров, но она может изменяться в зависимости от различных условий, в том числе преград между устройствами, качества сигнала, магнитных полей, статического электричества и электромагнитных помех, программного обеспечения, операционной системы, чувствительности приема и качества работы антенны.

### Доступный профиль

Базовый профиль печати (Basic Printing Profile, BPP)

Базовый профиль обработки изображений (Basic Imaging Profile, BIP)

Профиль замены кабеля печатной документации (Hardcopy Cable Replacement Profile, HCRP)

Профиль вставки объекта (Object Push Profile, OPP)

[К началу]

## Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth

### Подключение

| Вставьте разъем адаптера в порт EXT/IF, как показано ниже.

|  | Предостережение:

Не подключайте устройство, пока принтер работает. Это может привести к неправильной работе принтера.

| Индикатор адаптера загорится на одну секунду. Если индикатор не загорается, отключите адаптер от принтера, затем снова подключите его.

### Отключение

Выньте разъем адаптера из порта EXT/IF, как показано ниже.

| Предостережение:

Не отключайте устройство во время обмена данными с другим устройством.

Не отключайте устройство, пока принтер работает. Это может привести к неправильной работе принтера.

Отключая устройство, не тяните его за верхнюю часть. Этим вы можете повредить устройство.

[К началу]

## Параметры Bluetooth

Настраивайте параметры Bluetooth при помощи ЖК-дисплея принтера.
См. Настройка параметров

### Список параметров

Параметр | Значения | Описание
BT Printer ID Set (Установка ID интер-са BT) | имя принтера-(номер) (по умолчанию 1) | Если в пределах диапазона действия устройства находятся несколько принтеров, поддерживающих технологию Bluetooth, для различия между принтерами назначьте каждому из них номер от 0 до 9. Чтобы параметр Имя устройства (Device Name) вступил в силу, выключите и включите принтер
Connectivity Mode (Режим соединения) | Public (Видимый) | В этом режиме все устройства, поддерживающие технологию Bluetooth, могут находить этот принтер и печатать на нем
Private (Скрытый) | В этом режиме неизвестные устройства не могут получать доступ к принтеру. Для печати в режиме Private (Скрытый) необходимо сначала найти принтер в режиме Public (Видимый). После того как ваше устройство обнаружило принтер в режиме Public (Видимый), оно сможет обмениваться с ним данными и печатать в режиме Private (Скрытый)
Pairing (Сопряжение) | В этом режиме устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере
BT Encryption (Кодировка сигнала BT) | On/Off (Вкл./Выкл.) [по умолчанию Off (Выкл.)] | Выберите On (Вкл.), чтобы шифровать данные. Когда шифрование данных включено, устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере
PIN Code Set (Установ. PIN кода) | Любое четырехзначное число (по умолчанию 0000) | Этот параметр позволяет назначать четырехзначный пароль, который необходимо вводить для начала печати в защищенном режиме или когда включено шифрование
BT Device Address (Адрес BT устройства) | Устанавливается во время сборки (например) 11-11-11-11-11-11 | Отображает уникальный адрес устройства Bluetooth принтера

### Настройка параметров

| Подключите адаптер для фотопечати Bluetooth к принтеру. См. Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth

|  | Предостережение:

Перед тем, как подключать устройство, убедитесь, что принтер не работает. Иначе это может привести к неправильной работе принтера.

| Нажмите на кнопку Menu (Меню).

| Кнопками или выберите Setup (Настройки) и нажмите на кнопку , чтобы открыть меню.

| Кнопками или выберите Bluetooth и нажмите на кнопку .

| Измените значения всех элементов. Подробнее о параметрах Bluetooth — в разделе Список параметров.

#### Выбор пароля Bluetooth [PIN Code Set (Установ. PIN кода)]

Если для параметра Connectivity Mode (Режим соединения) выбрано значение Pairing (Сопряжение) или включен параметр BT Encryption (Кодировка сигнала BT), в беспроводном устройстве Bluetooth необходимо ввести пароль, чтобы разрешить обмен данными и печать на принтере. Пароль по умолчанию — 0000.

Чтобы изменить пароль, сделайте следующее. В качестве примера используется пароль 1234.

| Кнопками или выберите PIN Code Set (Установ. PIN кода) и нажмите на кнопку .

| Кнопками или выберите цифру, затем кнопкой или выберите разряд.

| Аналогичным образом здайте цифры для второго, третьего и четвертого разрядов, затем нажмите на кнопку OK, чтобы активировать пароль.

[К началу]

## Печать

| Удостоверьтесь, что адаптер для фотопечати Bluetooth подключен к PictureMate и параметры Bluetooth настроены. Подробнее о подключении адаптера для фотопечати Bluetooth — в разделе Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth. См. Параметры Bluetooth, где рассказывается о настройке параметров Bluetooth.

| Нажмите на кнопку Menu (Меню).

| Кнопками или выберите Setup (Настройки) и нажмите на кнопку .

| Кнопками или выберите Direct Print Setting (Установ. прямой печати изобр.) и нажмите на кнопку .

| Еще раз нажмите на кнопку , чтобы открыть следующее меню.

| Кнопками или выберите нужный параметр и нажмите на кнопку OK.

| Дважды нажмите на кнопку OK, чтобы вернуться к параметру Menu (Меню). При необходимости настройте параметры Color Effect (Эффекты), Auto Correct (Автокорр-ция), Date (Дата), Time (Время), Fix Photo (Настр. фото) и Small Image (Мал. изобр.).

| Напечатайте данные с устройства Bluetooth.

| Примечание:

В разных беспроводных устройствах Bluetooth могут быть собственные параметры. Подробнее об этом — в документации к конкретным устройствам.

Подробнее о печати с беспроводных цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер, PDA, переносных компьютеров и других беспроводных устройств, поддерживающих технологию Bluetooth, — в документации к этим устройствам.

[К началу]

Предыдущая | Следующая