Другие сведения / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

> Номинальные характеристики
> Работа от адаптера переменного тока

## Номинальные характеристики

Принтер

| Работа от адаптера переменного тока | Работа от батареи
Вход | 20 В пост. тока, 1,6 A | 14,4 В пост. тока, 1,4 А

Адаптер переменного тока

Модель | A361H
Вход | 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,8–0,4 А, 42 Вт
Выход | 20 В пост. тока, 1,68 A

[К началу]

## Работа от адаптера переменного тока

|  | Когда не заряжается дополнительная батарея | Во время зарядки дополнительной батареи
|  | Входное напряжение 100–120 В перем. тока | Входное напряжение 220–240 В перем. тока | Входное напряжение 100–120 В перем. тока | Входное напряжение 220-240 В перем. тока
Потребляемая мощность при использовании адаптера переменного тока | Непрерывная печать | Около 13 Вт | Около 14 Вт | Около 30 Вт | Около 30 Вт
В спящем режиме | Около 5,0 Вт | Около 5,5 Вт | Около 27 Вт | Около 28 Вт
В режиме ожидания | Около 0,7 Вт | Около 1,0 Вт | Около 26 Вт | Около 27 Вт
Входной ток при использовании адаптера переменного тока (непрерывная печать) | 0,4 А | 0,2 А | 0,7 А | 0,4 А

[К началу]

Предыдущая | Следующая