Улучшение качества печати

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты прочистки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если вас не удовлетворяет качество печати, фотографии слишком светлые или бледные или некоторые цвета отсутствуют, возможно, забились дюзы печатающей головки.

Очистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

Сначала с помощью функции Nozzle Check (Проверка дюз) проверьте дюзы, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила.

Нельзя прочищать печатающую головку, если на ЖК-дисплее отображается сообщение Ink out (Чернила закончились) или мигает значок чернил.

## Использование утилиты прочистки печатающей головки

Обратитесь к соответствующим разделам.

### В Windows

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| В Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Процедура длится примерно 30 секунд.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| Когда цикл прочистки завершится, загрузите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, фотокартридж слишком старый или поврежден, и его необходимо заменить. О замене фотокартриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена фотокартриджа.

Если качество печати не улучшилось после замены фотокартриджа, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS X

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| В Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Процедура длится примерно 30 секунд.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| По окончании цикла прочистки щелкните кнопку Confirmation (Проверка) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, фотокартридж слишком старый или поврежден, и его необходимо заменить. О замене фотокартриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена фотокартриджа.

Если качество печати не улучшилось после замены фотокартриджа, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS 9

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| В Mac OS 9

| Щелкните кнопку Utility (Утилиты), а затем кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Процедура длится примерно 30 секунд.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| По окончании цикла прочистки щелкните кнопку Confirmation (Проверка) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, фотокартридж слишком старый или поврежден, и его необходимо заменить. О замене фотокартриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена фотокартриджа.

Если качество печати не улучшилось после замены фотокартриджа, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

| Удостоверьтесь, что питание принтера PictureMate включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| В главном меню или после выбора фотографий нажмите на кнопку Menu (Меню).

| Кнопками или выберите Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку .

| Кнопками или выберите Clean Print Head (Прочистка головки) и нажмите на кнопку .

| Подтвердите сообщения на ЖК-дисплее, затем нажмите на кнопку OK, чтобы начать прочистку головки.

> Прочистка занимает несколько секунд, в течение которых на дисплее отображается сообщение Print head cleaning is in progress. Please wait. (Выполняется прочистка печатающей головки. Пожалуйста, ждите.).

| Когда прочистка закончится, на дисплее появится запрос на печать шаблона проверки дюз. Чтобы убедиться, что дюзы прочищены, нажмите на кнопку OK, загрузите лист фотобумаги и щелкните Print (Печать).

> Если вы не хотите напечатать шаблон проверки дюз, нажмите на кнопку Back (Назад), чтобы вернуться в меню Maintenance (Сервис).

| Проверьте шаблон на предмет смещения линий.

| Если видны смещения, нажмите на кнопку OK, чтобы прочистить печатающую головку еще раз. Если смещения отсутствуют, нажмите на кнопку Back (Назад), чтобы вернуться в меню Maintenance (Сервис).

[К началу]

Предыдущая | Следующая