# Словарь терминов

Далее приведены определения, относящиеся исключительно к принтерам.

фоновая печать
  Когда печать идет в фоновом режиме, на компьютере в то же время можно выполнять другие операции. Когда фоновая печать выключена, компьютер во время печати изображения приостанавливает другие операции, однако данные для печати отправляются на принтер быстрее.

полосы
  Горизонтальные линии, иногда появляющиеся при печати графики.

Black&White (Черно-белый)
  Режим печати, при котором используются чернила только одного цвета, обычно черного.

Bluetooth
  Беспроводная технология, позволяющая различным устройствам обмениваться данными без подключения по кабелям.

печать без полей
  Режим печати, при котором по всем сторонам листа бумаги не оставляются поля.

CMYKRB
  Аббревиатура из букв названий цветов: cyan (зелено-голубой), magenta (пурпурный), yellow (желтый), black (черный), red (красный) и blue (синий). Чернила этих цветов используются для печати цветных изображений в субтрактивной системе.

по умолчанию
  Значение параметра, которое он принимает при включении, перезагрузке или инициализации оборудования.

dpi
  Точек на дюйм. Единица измерения разрешения. См. также разрешение.

дисковод
  Запоминающее устройство, например жесткий диск, привод компакт-дисков или накопитель для дискет. Для работы с дисководом в Windows назначается буква диска.

драйвер
  Программа, передающая управляющие инструкции на периферийные устройства компьютера. Например, драйвер принтера принимает печатаемые данные от программы обработки текста и отправляет инструкции по их печати на принтер. В совокупности драйвер принтера и утилиты принтера называют программным обеспечением принтера. См. также ПО принтера.

Enhance Fine Details (Улучшение мелких деталей)
  Этот параметр ПО принтера позволяет печатать с наивысшим разрешением и делать отпечатки максимально реалистичными.

EPSON Monitor IV
  Утилита для Macintosh, позволяющая управлять заданиями печати в очереди печати. В окне этой утилиты также отображается статус задания, которое печатается в данный момент. (См. очередь печати)

EPSON StatusMonitor
  Утилита для Macintosh, которая отслеживает состояние принтера. При обнаружении ошибки StatusMonitor выдает соответствующее сообщение.

EPSON Status Monitor 3
  Утилита для Windows, которая сообщает о состоянии принтера, например о количестве оставшихся чернил, и тестирует принтер на ошибки.

Fix (Исправление)
  Режим печати, который позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью.

шкала серого цвета
  Шкала оттенков серого — от черного до белого. Оттенки серого используются, когда печать идет только черными чернилами.

Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
  Утилита, прочищающая печатающую головку, чтобы обеспечить правильную подачу чернил через дюзы.

струйная печать
  Способ печати, при котором буквы и символы формируются посредством точного распыления чернил на бумагу.

состояние чернил
  Графическое отображение остатка чернил в картридже.

интерфейс
  Соединение между компьютером и принтером. См. также интерфейс USB.

интерфейсный кабель
  Кабель, соединяющий компьютер и принтер.

локальный принтер
  Принтер, подключенный к порту компьютера напрямую по интерфейсному кабелю.

поля
  Пространство по сторонам листа бумаги за пределами области печати. См. также область печати.

печатный носитель
  Материалы, на которых печатают данные.

Nozzle Check (Проверка дюз)
  Утилита проверки дюз печатающей головки, коорая позволяет узнать, не требуется ли их прочистка.

дюзы
  Тонкие трубки в печатающей головке, через которые чернила распыляются на бумагу. Если дюзы печатающей головки засорены, качество печати может ухудшиться.

Orientation (Ориентация)
  Параметры, определяющие ориентацию отпечатка. Можно выбрать портретную (вертикальную) или альбомную (горизонтальную) ориентацию.

фотокартридж
  Содержит чернила, которыми печатает принтер.

разъем
  Канал интерфейса, через который устройства обмениваются данными.

область печати
  Область страницы, в пределах которой принтер может печатать. Она меньше физического размера страницы, поскольку принтер может оставлять поля.

драйвер принтера
  См. драйвер.

ПО принтера
  ПО, поставляемое вместе с принтером, включает драйвер и утилиты для работы с принтером. Драйвер принтера позволяет настраивать различные параметры для достижения наилучшего качества печати. Утилиты помогают тестировать принтер и поддерживать оптимальные условия работы. См. также драйвер и утилиты.

утилиты принтера
  См. утилиты.

Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
  Утилита для калибровки печатающей головки, чтобы изображения печатались четко. Используется, когда отпечатанные изображения становятся расплывчатыми, на отпечатках смещены вертикальные линии или появляются горизонтальные полосы.

PRINT Image Matching
  Эта система позволяет добиться отличных результатов печати путем совместного использования цифровой камеры с поддержкой функции PRINT Image Matching и принтера, также поддерживающего эту функцию. Команды печати внедряются в данные фотографии во время съемки цифровой камерой, и принтер выполняет эти команды, добиваясь соответствия цветов, наиболее полно удовлетворяющего целям цифровой съемки.

Print Preview (Предварительный просмотр)
  Функция, позволяющая просматривать документ перед его фактической печатью.

очередь печати
  Очередь ожидания, в которую по сети отправляются задания печати, и где задания хранятся до их фактической печати.

профили
  Стандарты, позволяющие различным устройствам совместно работать с использованием беспроводной технологии Bluetooth. Профили определяются назначением и возможностями, которые они позволяют реализовывать устройствам, например печатать или сканировать с компьютера. Чтобы совместно использовать эту информацию, устройства должны быть совместимы с одним и тем же профилем.

Quality & Type (Параметры качества и типа)
  Несколько параметров качества печати, доступных в ПО принтера.

сброс
  Чтобы восстановить значения по умолчанию параметров принтера, нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку Cancel (Отмена).

разрешение
  Количество точек, используемых для представления изображения, выражается формулой вида (точек по горизонтали) x (точек по вертикали).

RGB
  Аббревиатура из первых букв названий цветов: Red (красный), Green (зеленый), Blue (голубой). Эти цвета в люминофорах, облучаемых электронной пушкой компьютерного монитора, используются для создания аддитивной матрицы экранных цветов.

создание очереди печати
  Первый шаг печати, при котором ПО принтера преобразует печатаемые данные в коды, понятные принтеру. Затем эти данные отправляются прямо на принтер или сервер печати.

диспетчер очереди печати
  Программа, преобразующая печатаемые данные в коды, понятные принтеру. См. также создание очереди печати.

sRGB
  Метод управления цветами, используемый для поддержки совместимости устройств, удовлетворяющих стандарту sRGB.

Status Monitor
  Программа проверки состояния принтера.

интерфейс USB
  Интерфейс универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus). Позволяет подключать к компьютеру до 127 периферийных устройств (клавиатуры, указательные устройства, принтеры и пр.) через универсальные порты. USB-разветвители позволяют увеличить количество доступных портов. См. также интерфейс.

утилита
  Программное обеспечение, позволяющее управлять принтером и наблюдать за его работой. В совокупности драйвер принтера и утилиты принтера называют программным обеспечением принтера. См. также ПО принтера.

[К началу]