Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

> Использование утилиты калибровки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если вы перенесли принтер PictureMate в другое место и качество печати ухудшилось — например, на отпечатках смещены вертикальные линии или появились светлые или темные горизонтальные полосы — возможно, необходимо выполнить калибровку печатающей головки.

## Использование утилиты калибровки печатающей головки

### В Windows

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| В Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

### В Mac OS X

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| В Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

### В Mac OS 9

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| В Mac OS 9

| Щелкните кнопку Utility (Утилиты), а затем кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Загрузите один лист фотобумаги.

| Загрузка бумаги

| В главном меню или после выбора фотографий нажмите на кнопку Menu (Меню).

| Кнопками или выберите Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку .

| Кнопками или выберите Align Print Head (Калибровка головки) и нажмите на кнопку .

| Подтвердите сообщения на ЖК-дисплее, затем нажмите на кнопку Print (Печать), чтобы начать калибровку головки.

| Будет напечатан следующий калибровочный шаблон.

| Просмотрите шаблон калибровки в каждом наборе и найдите участок, который напечатан наиболее ровно, без видимых прожилок или линий.

| Кнопками или выберите номер наилучшего шаблона (от 1 до 9) в наборе #1 и нажмите на кнопку .

| Кнопками или выберите номер наилучшего шаблона (от 1 до 9) в наборе #2 и нажмите на кнопку OK.

| Нажмите на кнопку OK, чтобы выйти из меню калибровки. На ЖК-дисплее появится меню Maintenance (Сервис).

[К началу]

Предыдущая