Другие сведения

# Загрузка бумаги

Чтобы загрузить в принтер специальные носители EPSON, сделайте следующее.

| Предостережение:

Не используйте обычную бумагу, так как это может привести к неправильной работе принтера.

| Поднимите податчик бумаги и выдвиньте подставку для бумаги.

| Опустите приемный лоток.

| Передвиньте левую боковую направляющую влево.

| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.

| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги. Удостоверьтесь, что бумага находится под метками на внутренней стороне направляющих.

|  | Примечание:

Не прикасайтесь сами и не позволяйте ничему прикасаться к отпечатанной стороне бумаги с глянцевым покрытием. Закончив печать на носителях, оставьте отпечатки на несколько часов, чтобы чернила впитались.

Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага.

Убедитесь, что стопка бумаги находится вровень или ниже треугольной метки на боковой направляющей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая