Другие сведения

# Очистка принтера

Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год.

| Выключите принтер и отключите шнур питания.

| Выньте всю бумагу из податчика.

| При помощи мягкой кисти осторожно смахните пыль и грязь с податчика.

| Если внешняя или внутренняя поверхность податчика загрязнена, протрите его мягкой чистой тканью, смоченной мягким моющим средством. Приемный лоток должен быть закрыт, чтобы вода не попала внутрь принтера.

| Если принтер изнутри запачкался чернилами, протрите его влажной тканью.

| Предостережение:

Никогда не очищайте принтер при помощи спирта или растворителя, так как эти средства могут повредить детали и корпус принтера.

Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера.

Не используйте жесткую или абразивную кисть.

Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр или квалифицированному обслуживающему персоналу.

[К началу]

Предыдущая | Следующая