Замена фотокартриджа

# Замена фотокартриджа

> Инструкции по замене
> Работа с EPSON Status Monitor

В принтере используется фотокартридж, оснащенный контрольной микросхемой. Эта микросхема отслеживает точное количество чернил, поэтому, даже если вы установите ранее использовавшийся картридж, все содержащиеся в нем чернила будут израсходованы. В то же время, некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа, поскольку принтер автоматически проверяет их качество.

Вы можете заменить фотокартридж при помощи утилиты EPSON Status Monitor. Обратитесь к соответствующим разделам.

| Предупреждение:

Держите фотокартриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила.

Будьте аккуратны в обращении с фотокартриджами: на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающими отверстиями. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохраняются неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

Epson рекомендует использовать только оригинальные фотокартриджи Epson. Под гарантийные условия Epson не подпадают повреждения, вызванные использованием чернильных картриджей, произведенных не Epson.

Оставляйте старый картридж установленным непосредственно до его замены, иначе чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть.

Не заправляйте фотокартриджи. Принтер отслеживает объем чернил в картридже при помощи встроенной в картридж микросхемы. Даже если картридж перезаправить, объем оставшихся чернил не пересчитывается, поэтому их количество, доступное для использования, остается прежним.

| Примечание:

Помимо печати изображений чернила расходуются во время прочистки печатающей головки, проведения цикла самоочистки при включении принтера и при прокачке чернил после установки фотокартриджа в принтер.

Подробности о чернильных картриджах см. в разделе "Инструкции по безопасности".

## Инструкции по замене

| Убедитесь, что PictureMate включен, но не ведет печать.

|  | Примечание:

Проверьте наличие чернил. См. раздел Проверка состояния фотокартриджа (чернил)

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее отображается сообщение Ink out (Чернила закончились). Если немного чернил еще осталось, сообщение не выводится.

| Закройте подставку для бумаги и податчик.

| Переместите ручку в положение замены картриджа.

| Откройте крышку отсека для картриджа на тыльной стороне принтера.

| Установите рычаг замка картриджа в свободное положение, сдвинув его вправо, затем вниз и влево. Фотокартридж выдвинется из держателя примерно наполовину. Достаньте картридж из принтера и утилизируйте его должным образом.

|  | Примечание:

Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить. Не трясите использованный фотокартридж — из него могут вытечь чернила.

Фотокартридж необходимо заменить, даже если закончились чернила только одного цвета. Скорость расходования чернил определенного цвета зависит от печатаемых изображений.

| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый фотокартридж четыре-пять раз.

| Выньте новый фотокартридж из упаковки.

|  | Предостережение:

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на нижней поверхности картриджа. Это может привести к повреждению картриджа.

Если вы достаете картридж из принтера для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Клапан на отверстиях для подачи чернил удерживает чернила, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать предметы, которых касается картридж. Не прикасайтесь к области подачи чернил.

Всегда устанавливайте новый фотокартридж сразу после извлечения старого. Если фотокартридж установлен неправильно, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.

| Правильно вставьте картридж в держатель и надавите на него, чтобы он защелкнулся на месте.

|  | Примечание:

После установки картриджа убедитесь, что он ровно встал на место. Если одна из сторон картриджа высовывается, надавите на нее, чтобы картридж защелкнулся на месте.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Переместите рычаг в закрытое положение, сдвинув в показанном ниже направлении.

| Закройте крышку отсека картриджа.

| Примечание:

Если не удается закрыть крышку отсека картриджа, значит фотокартридж установлен неправильно. Вернитесь к шагу 5 и выньте фотокартридж. Затем еще раз попытайтесь установить его.

[К началу]

## Работа с EPSON Status Monitor

При помощи EPSON Status Monitor 3 (Windows) или EPSON StatusMonitor (Macintosh) можно проверять уровень чернил и получать экранные инструкции по замене заканчивающегося или пустого фотокартриджа.

Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Подробнее о работе с EPSON Status Monitor — в следующем разделе.
См. раздел Работа с EPSON Status Monitor 3 для Windows
См. раздел Работа с EPSON StatusMonitor для Macintosh

[К началу]

Предыдущая