Другие сведения

# Транспортировка PictureMate

Ручка, которой оснащен PictureMate, позволяет легко переносить его на короткие расстояния. Для транспортировки на длинные расстояния принтер необходимо тщательно упаковать, чтобы защитить от повреждений.

| Предостережение:

Избегайте попадания на принтер прямых солнечных лучей и не оставляйте его в машине или в других местах, где он может перегреться.

| Если PictureMate включен, выключите его.

| Подождите пока сообщения на ЖК-дисплее не погаснут, и отсоедините шнур питания от электрической розетки.

| Выньте бумагу из подставки и приемного лотка.

| Нажмите на верхнюю часть подставки для бумаги и закройте ее. Затем закройте приемный лоток.

| Закройте ЖК-дисплей.

| Отсоедините шнур питания и кабель USB на задней панели PictureMate.

| Упакуйте PictureMate вместе с адаптером переменного тока и шнуром питания в оригинального коробку.

|  | Предостережение:

Перед транспортировкой убедитесь, что фотокартридж установлен. Не переворачивайте PictureMate на бок или вверх дном, иначе чернила могут протечь.

|  | Примечание:

Если вы заметите ухудшение качества печати после транспортировки, попробуйте выполнить калибровку печатающей головки. См. раздел Калибровка печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая