Улучшение качества печати

# Проверка дюз печатающей головки

> Утилита проверки дюз
> Кнопки на панели управления

Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки.

Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

Нельзя очищать печатающую головку, если на ЖК-дисплее появляется сообщение Ink out (Чернила закончились) или значок чернил указывает на то, что чернила закончились. Сначала замените фотокартридж.

## Утилита проверки дюз

Обратитесь к соответствующим разделам.

### В Windows

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к драйверу принтера

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

### В Mac OS X

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| В Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

### В Mac OS 9

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Убедитесь, что в податчик загружена бумага.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| В Mac OS 9

| Щелкните кнопку Utility (Утилиты), а затем кнопку Nozzle Check (Проверка дюз) в диалоговом окне Utility (Утилиты).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для проверки дюз при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.

| Загрузите один лист бумаги. См. раздел Загрузка бумаги.

| В главном меню или после выбора фотографий нажмите на кнопку Menu (Меню).

| Кнопками или выберите Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку .

| Кнопками или выберите Nozzle Check (Проверка дюз) и нажмите на кнопку .

| Выполните инструкции на ЖК-дисплее и нажмите на кнопку Print (Печать).

| Будет напечатан шаблон проверки дюз. Посмотрите на рисунок. Если необходимо прочистить печатающую головку, нажмите на кнопку OK.

Будет напечатан шаблон проверки дюз. Ниже приведены тестовые отпечатки.

Если страница проверки дюз напечатана неудовлетворительно (например, отсутствуют фрагменты или линии), это указывает на неполадки в принтере. Проблемой могут быть забитые дюзы или разрегулированная печатающая головка.
См. Прочистка печатающей головки
См. Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая