| Основная страница > Процесс печати # Печать плакатов (только в Windows) Настройки принтера Как сделать плакат из нескольких отпечатков Данный режим позволяет напечатать изображения плакатного размера, увеличив одну страницу до размеров нескольких листов. Примечание
Эта возможность недоступна в Mac OS X.
## Настройки принтера
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Options (Качество).
Draft (Черновик) для печати в черновом режиме с низким качеством; Text (Текст) для печати страниц, содержащих только текст; Text & Image (Текст и изображение) для более качественной печати страниц, содержащих текст и изображения; Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати; Best Photo (Наилучшее фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
Выбор правильного типа носителя
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Перейдите на вкладку Page Layout (Макет), выберите параметр Multi-page (Многостраничность), а затем Poster Printing (Печать плакатов). Стрелками выберите значение 2x1, 2x2, 3x3 или 4x4.
| Выберите Border (С полями) или Borderless (Без полей), руководствуясь следующей таблицей.
Border (Поля) | Печатает части плаката с полями для перекрытия для последующей подрезки
Без полей | Позволяет печатать плакаты без перекрытия частей и последующей подрезки
Примечание
Параметр Borderless (Без полей) при печати плакатов не доступен в Windows Me и 98 SE.
Перейдите на вкладку Page Layout (Макет) и передвиньте ползунок Borderless Expansion (Увеличение), если хотите задать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей.
| Щелкните Settings (Настройки), чтобы настроить печать плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).
| Задайте следующие параметры:
Print Cutting Guides (Печать направляющих) | Печать направляющих линий для подрезки
Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания) | Печатать с небольшим перекрытием меток приведения для более точной подгонки частей плаката
Trim Lines (Линии отреза) | Печатать линии по краям фрагментов, по которым можно ориентироваться при обрезке краев
Примечание
Если на шаге 7 был выбран параметр Borderless (Без полей), отобразится сообщение «The poster prints will be borderless» («Отпечатки будут отпечатаны без полей»), и параметры, приведенные в таблице выше будут недоступны. Если нужно напечатать не весь плакат, а только некоторые его фрагменты, щелкните те из них, которые не нужно печатать.
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно Poster Settings (Параметры плаката).
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. Затем следуйте инструкциям. Как сделать плакат из нескольких отпечатков К началу ## Как сделать плакат из нескольких отпечатков Ниже описано, как создать плакат, если для параметра Poster Printing (Печать плакатов) выбрано значение 2x2, а для параметра Print Cutting Guides (Печать направляющих) — значение Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания).
| Отрежьте поле первого листа вдоль вертикальной линии через центр верхней и нижней метки пересечения.
| Совместите край первого листа с верхним краем второго листа, выровняйте метки пересечения, затем временно соедините эти два листа липкой лентой с обратной стороны.
| Отрежьте эти два листа вдоль вертикальной линии через метки приведения (в данном случае линии слева от меток пересечения).
| Совместите края бумаги, используя метки приведения и скрепите их липкой лентой с обратной стороны.
| Повторите шаги 1—4, чтобы скрепить третий и четвертый листы.
| Повторите шаги 1—4, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю половину изображения:
| Отрежьте оставшиеся поля.
К началу |