Печать в Windows

# Изменение установок меню Главное

> Выполнение установки Тип носителя
> Выполнение установки Режим
> Предварительный просмотр будущего отпечатка

Установки Тип носителя, Режим, Чернила и Предварительный просмотр можно выполнить в меню Главное. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому ее следует задавать первой.

В меню Главное выберите опцию Тип носителя, соответствующую носителю, загруженному в принтер. Чтобы определить тип используемого носителя, найдите используемый носитель ниже в списке и смотрите, к какой группе носителей (названия групп набраны полужирным шрифтом) относится используемый носитель. Для некоторых типов носителей имеется на выбор несколько возможных установок.

##### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) | S041214

##### Бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

##### Бумага фотографического качества для струйной печати

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

##### Толстая матовая бумага

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

##### Фотобумага

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм) | S041254
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177

##### Глянцевая пленка фотографического качества

EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

##### Прозрачные пленки для струйной печати

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

| Примечание:

| Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера. Для получения самой последней информации о носителях, доступных в вашем регионе, обращайтесь в региональные службы технической поддержки покупателя. Подробности см. в разделе Где получить техническую помощь .

[К началу]

## Выполнение установки Режим

Установки группы Режим в меню Главное дают три режима управления через программное обеспечение принтера. Установки группы Режим описываются ниже.

Автоматический | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Подробности см. Пользование автоматическим режимом .
Режим PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, специально предназначенные для фотографий. Подробности см. Пользование режимом PhotoEnhance .
Пользовательский | Этот режим позволяет сделать выбор из списка готовых или личных установок такой установки, которая лучше всего подходит к типу документа, который хотите распечатать. В случае выбора режима Пользовательский доступна кнопка Расширенные установки, позволяющая войти в диалоговое окно Расширенные установки. Подробности см. Пользование Пользовательским режимом .

Кроме выполнения всеохватывающих установок режима, отражающихся на общем качестве печати, можно также видоизменить отдельные моменты отпечатков с помощью установок, содержащихся в меню Бумага и Макет. Подробности см. Выполнение установок меню Бумага или Выполнение установок меню Макет .

### Пользование Автоматическим режимом

Когда выбрано Автоматический как установка параметра Режим в меню Главное, программное обеспечение принтера само выбирает все частные установки, исходя из текущих установок Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, см. Выполнение установки Чернила . Чтобы задать установку параметра Тип носителя, см. Выполнение установки Тип носителя

| Примечание:

| В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Тип носителя (когда был задан режим Автоматический ), появляется регулировочная полоса с ползунком снизу кнопки переключателя Пользовательский , которая позволяет выбрать установки Качество или Скорость . Выбирайте установку Качество , когда важнее качество, а не скорость печати.

| В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки размера бумаги и макета страницы, которые будут подавлять аналогичные установки, выбранные через программное обеспечение принтера. Однако, если используемое программное приложение не делает этого, то следует также проверить эти установки в меню Бумага программного обеспечения принтера.

### Пользование режимом PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, которые можно использовать для фотографий перед их печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает оригинальных данных печати.

| Примечание:

| Этот режим доступен только при печати данных цветных изображений, представленных в 16, 24 и 32 битовой форме.

| Печать в режиме PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных, передающих изображение.

Вы можете сделать выбор из следующих установок.

Нормальная | Эта установка обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте пробовать с этой установки.
Люди | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Природа | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Мягкий фокус | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкорисующим объективом.
Сепия | Придает фотоснимкам коричневатый тон.

С выбором режима PhotoEnhance , также действующей становится опция Коррекция снимков цифровой камеры . Установите флажок в клетке опции при печати фотографий, сделанных цифровой камерой, чтобы придать отпечатанным изображениям естественный гладкий вид, свойственный фотографиям, получаемым с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Пользование Пользовательским режимом

Выбор режима Пользовательский в качестве параметра Режим активизирует список Пользовательские установки, из которого можно выбрать готовые установки, предназначенные для печати текстов и графиков. Или можно выбрать метод согласования цветов. Можно также создать и сохранить собственные пользовательские установки. Подробности по заданию собственных установок см. Пользование Расширенными установками

Можно выбрать из следующих установок по умолчанию:

Готовая установка | Описание
Метод согласования цветов ICM | Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для обеспечения их соответствия цветам на экране монитора. ICM означает Согласование цветов изображения.
Метод согласования цветов sRGB | Этот метод лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.

При пользовании пользовательской установкой другие установки, такие как Качество печати, Растрирование и Управление цветом, выполняются автоматически. Изменения этих установок отражаются на экране монитора в левой части меню Главное.

Выполните следующие действия для задания пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки Режим в меню Главное.

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для документа или изображения, который хотите распечатать.

| До начала печати убедитесь в том, что верны установки Тип носителя и Чернила, поскольку на них может отразиться выбранная пользовательская установка. Подробности см. Выполнение установки Тип носителя или Выполнение установки Чернила .

#### Пользование Расширенными установками

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки группы параметров печати, чтобы удовлетворить свои индивидуальные запросы. Как только будете удовлетворены новыми установками, можете присвоить им имя и добавить его в список Пользовательские установки в меню Главное.

Придерживайтесь при выполнении Расширенных установок следующих указаний.

| Примечание:

| Окна программного обеспечения принтера, появляющиеся в этой процедуре, предназначены для Windows 98 и 95. Окна программного обеспечения принтера для Windows Me и 2000 отличаются лишь незначительно.

| Выберите установку Пользовательский как параметр опции Режим в меню Главное и затем щелкните на кнопке Расширенные установки . Откроется диалоговое окно Расширенные установки.

| Выберите установку Тип носителя, которая соответствует носителю, загруженному в принтер. Подробности см. Выполнение установки Тип носителя

| Выберите Цветные или Черные в качестве параметра установки Чернила.

| Выберите установку Качество печати.

| При необходимости выполните другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечание:

|  | Функция PhotoEnhance воздействует только на рисунки, а не на текст и графики. Например, если задано Монохромный в списке Тон (активен, когда режим PhotoEnhance выбран), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или цветные графики и диаграммы в том же документе будут напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных параметров Качество печати, Тип носителя и Чернила.

| Щелкните на кнопке ОК чтобы применить сделанные установки и вернуться в меню Главное. Для возврата в меню Главное без активизации выполненных установок щелкните на кнопке Отмена . Чтобы сохранить свои Расширенные установки, переходите к следующему разделу.

#### Сохранение и удаление расширенных установок

Чтобы сохранить свои Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните на команде Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Откроется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для своих установок в текстовом окне Имя и щелкните на команде Сохранить . Ваши Расширенные установки будут добавлены к списку Пользовательские установки.

| Примечание:

| Имена готовых наборов установок EPSON или методов согласования цветов нельзя применять к собственным пользовательским установкам.

| Вы не сможете удалить готовые установки или методы согласования цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и щелкните на команде Удалить

#### Пользование своими сохраненными установками

Для пользования своими сохраненными установками выберите Пользовательский в качестве параметра установки Режим в меню Главное, затем выберите одну из своих установок в списке Пользовательские установки.

Если вы измените параметр установки Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Пользовательские установки, то ваш выбор, отображенный в списке, возвращается в группу Пользовательские установки . Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто повторно выберите ее в списке.

#### Выполнение установки Чернила

Для выполнения установки Чернила щелкните на пункте Цветные для печати в цвете или Черные для печати в черно-белом цвете или серых полутонах.

[К началу]

## Предварительный просмотр будущего отпечатка

Установите флажок в клетке опции Предварительный просмотр в меню Главное, когда хотите предварительно просмотреть документа до его печати.

При отсылке принтеру задания на печать откроется окно Предварительный просмотр, позволяющий внести изменения до печати.

Панель инструментов окна Предварительный просмотр содержит несколько командных кнопок со значками поверх них, с помощью которых можно активизировать следующие функции.

| Выбор | Щелкните на этой кнопке для выбора и перемещения водяных знаков.
| Масштабирование | Щелкайте на этой кнопке для увеличения или уменьшения размера просматриваемой страницы.
| Подгонка к размеру экрана | Щелкните на этой кнопке для масштабирования просматриваемой страницы так, чтобы она совпала с размером окна. Это удобно, когда желаете увидеть всю страницу сразу.
| Максимальное увеличение | Щелкните на этой кнопке для масштабирования просматриваемой страницы с максимально возможным коэффициентом увеличения.
| Включить/отключить обрамление области печати | Щелкните на этой кнопке для показа или не показа прямоугольной рамки, ограничивающей область печати на просматриваемой странице. Принтер не может ничего печатать, что выходит за границы этой прямоугольной рамки.
| Водяной знак | Щелкните на этой кнопке для открытия диалогового окна Настройка водяного знака, в котором можно изменить некоторые текущие установки водяного знака.
| Сброс установок водяного знака | Щелкните на этой кнопке для возврата всех установок водяного знака, которые были до первого открытия диалогового окна Предварительный просмотр. Если ни одна установка не изменялась, то эта функция недоступна.
| Предыдущая страница | Щелкните на этой кнопке для просмотра предыдущей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если предшествующей страницы не существует, то эта функция недоступна.
| Следующая страница | Щелкните на этой кнопке для просмотра следующей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если следующей страницы не существует, то эта функция недоступна.

Также с просматриваемым документом можно обращаться следующим образом:

- Выбрать и просмотреть отдельные страницы.

- Уменьшить или увеличить размер предварительно просматриваемой области изображения.

- Увеличить просматриваемый документ. Для этого щелкните на пункте Просмотр и затем Увеличить для открытия окна Увеличить, в котором увеличивается область просматриваемого документа, что очерчена красной прямоугольной рамкой. Перетаскивая красную прямоугольную рамку по изображению можно менять увеличиваемую часть документа.

- Просмотр отдельных страниц, составляющих плакат. Окно Плакат открывается автоматически, когда отсылается задание на печать при выборе Плакат в качестве параметра опции Многостраничная в меню Макет. В этом окне можно просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Также можно открыть это диалоговое окно, щелкнув на пункте Просмотр и затем Плакат

- Нанести водяные знаки. Выбранный водяной знак будет показан на предварительно просматриваемом изображении. Подробности о пользовательских водяных знаках см. Пользование установкой Водяной знак

- Укажите страницы документа, которые хотите распечатать. Для добавления или удаления страницы вначале щелкните на значке страницы в списке на левой стороне окна предварительного просмотра. Затем добавьте или удалите страницу с помощью команд меню Параметры печати. Командами меню Параметры печати являются следующие:

| Добавить страницу | Щелкните на этой кнопке для добавления выделенных страниц в список распечатываемых страниц.
| Удалить страницу | Щелкните на этой кнопке для удаления выделенных страниц из списка распечатываемых страниц.

После предварительного просмотра документа щелкните на кнопке Печать , чтобы распечатать документ, или щелкните на кнопке Отмена для отмены печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее