Как сделать

# Увеличение скорости печати

> Общие указания
> Выполнение установок Скорость и Ход выполнения печати (только в Windows)

Следуйте указаниям этого раздела для увеличения скорости печати принтера.

## Общие указания

Также как печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных, чем печать с низким разрешением, печать цветных изображений длится дольше печати черно-белых изображений, потому что объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине следует применять выборочный подход к применению цвета, если при этом хотите и печатать быстрее.

Даже если ваш документ требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета, например при распечатке сложного оригинал-макета, который содержит цветные фотоснимки, все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие параметры печати. Однако помните, что изменение некоторых параметров с целью повышения скорости печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. повышение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Меню или диалоговое окно программного обеспечения принтера
Установки программного обеспечения принтера | Качество печати | Экономичный, Нормальный | Фотоснимок | Диалоговое окно Расширенные установки
Высокая скорость | Вкл | Выкл
Мельчайшие детали | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице представлены факторы, влияющие только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню или диалоговое окно программного обеспечения принтера
Установки программного обеспечения принтера | Чернила | Черные | Цветные | Диалоговое окно Расширенные установки, меню Главное (в Windows), диалоговое окно Печать (в Macintosh)
Повернуть по горизонтали * | Выкл | Вкл | Диалоговое окно Расширенные установки
В подбор* | Выкл | Вкл | Меню Бумага (в Windows), диалоговое окно Макет (в Macintosh)
Обратный порядок* | * Выкл | Вкл
Характеристики данных | Количество цветов | Серая шкала** | Полноцветная |
Аппаратные ресурсы | Скорость компьютерной системы | Быстрая | Медленная |
Свободная память на жестком диске | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения | Активные приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не применяется | Применяется

| * Различается в зависимости от программного обеспечения принтера и прикладной программы, применяемых пользователем.

| ** Серая шкала подразумевает использование только черных чернил для воспроизведения различных оттенков серого: от абсолютно черного до чисто белого.

[К началу]

## Выполнение установок Скорость и Ход выполнения печати (только в Windows)

Пользователи Windows могут выполнить определенные установки скорости печати в диалоговом окне Скорость и Ход выполнения печати. Щелкните на кнопке Скорость и Ход выполнения печати в меню Утилита программного обеспечения принтера. Откроется следующее диалоговое окно.

Установки, связанные со скоростью печати, перечислены ниже.

| Примечание:

| Доступность определенных функций программного обеспечения принтера изменяется в зависимости от модели принтера и версии используемой операционной системы Windows.

### Высокоскоростные копии

Чтобы отпечатать быстрее несколько копий документа, выберите опцию Высокоскоростные копии . . Печать ускоряется благодаря использованию свободной памяти жесткого диска компьютера в качестве кэш-памяти во время печати нескольких копий документа.

### Порт принтера EPSON

Для моделей принтеров с параллельным портом установите флажок в клетке этой опции, чтобы активизировать порт принтера EPSON, который оптимизирован для принтеров EPSON, вместо порта принтера по умолчанию в Windows. Этим ускоряется передача данных к принтерам EPSON. Пользователи принтеров с параллельным портом могут еще повысить скорость печати путем активизации DMA-пересылки, как описано ниже.

#### Включение DMA-пересылки

Если у компьютера имеется параллельный порт, который поддерживает режим ECP, то можно включить функцию DMA-пересылка, чтобы ускорить печать. См. руководство по компьютеру и выясните, поддерживает ли он режим ECP и DMA-пересылку.

Чтобы определить, необходимо ли вам включать DMA-пересылку, сравните сообщение, расположенное ниже установки Порт принтера EPSON , с этой таблицей и выполните рекомендуемые действия.

Сообщение | Действие
Высокоскоростная DMA-пересылка включена. | DMA-пересылка уже включена. Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Для повышения скорости передачи данных воспользуйтесь функцией DMA-пересылка. | Выполните действия, изложенные ниже таблицы, чтобы включить DMA-пересылку.
(Нет сообщения) | Установки параллельного порта вашей компьютерной системы не допускают DMA-пересылки. Однако, если вы измените настройку параллельного порта на режим ECP или на Расширенный через программу настройки BIOS компьютера, то вы сможете пользоваться DMA-пересылкой. Выясните нужные сведения из руководства для компьютера или получите консультацию у изготовителя компьютера. Как только вы измените настройку параллельного порта, выполните указания под этой таблицей, чтобы активизировать DMA-пересылку. Примечание: Перед тем, как запустить программу настройки BIOS, удалите из компьютера программное обеспечение принтера с помощью команды Добавить/Удалить программы на Панели управления. По окончании прогона программы настройки BIOS вновь установите программное обеспечение принтера на компьютере;

При желании включить DMA-пересылку выполните следующие действия.

| Дважды щелкните на значке Мой компьютер на рабочем столе экрана монитора, затем дважды щелкните на кнопке Панель управления

| Дважды щелкните на значке Система , затем щелкните на вкладке Диспетчер устройств .

| Дважды щелкните на значке Порты (COM & LPT) и затем на значке LPT1 . Если вы подключили принтер к другому порту, а не к LPT1, то дважды щелкните на значке соответствующего порта.

| Щелкните на вкладке Ресурсы , затем снимите флажок в клетке опции Использовать автоматические установки . Запишите установки Диапазон Входа/Выхода, отображенные в блоке установок Ресурсы.

| Выберите установку базовой конфигурации из списка Установка на основе, которая использует те же установки Диапазона Входа/Выхода, которые записали в пункте 4, и убедитесь в том, что канал Прямого доступа к памяти (DMA) и номера Запросов на прерывание распределены и отображены на экране. Также проверьте, что в блоке списка Конфликтующие устройства выведено сообщение Нет конфликтов

| Щелкните на кнопке OK чтобы сохранить установки.

| Вновь откройте диалоговое окно Скорость и Ход выполнения и убедитесь в том, что DMA-пересылка включена.

|  | Примечание:

|  | На некоторых компьютерах невозможно пользоваться режимом DMA-пересылки даже после того, как выполните установки, описанные выше. Свяжитесь с изготовителем компьютера и уточните, может ли ваш компьютер пересылать информацию по каналу DMA.

[К началу]

Предыдущая | Далее