Как сделать / Настройка принтера в сети

# Для пользователей Windows 2000

> Настройка принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

| Примечание:

| Это раздел написан только для пользователей малых локальных сетей. Если ваш компьютер работает в большой сети и вы хотели бы сделать свой принтер общим, то обратитесь с этой просьбой к администратору сети.

Вначале следует настроить свой принтер как общий на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен. Затем нужно указать сетевой маршрут к принтеру от каждого компьютера, с которого предполагается обращаться к принтеру через сеть.

## Настройка принтера как общего

Для организации совместного использования принтера с пользователями других компьютеров в сети выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать должным образом компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Щелкните на кнопке Пуск , укажите на пункт Настройка , затем щелкните на пункте Принтеры

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке данного принтера, затем щелкните на пункте Sharing (Как совместный)

| Выберите пункт Shared (Общий) , затем введите с клавиатуры сетевое имя общего принтера.

|  | Примечание:

|  | Не используйте пробелы или дефисы в сетевом имени принтера.

> Если вы хотите, чтобы операционная система Windows 2000 автоматически загружала драйверы принтера в компьютеры, не использующие операционную систему Windows 2000, щелкните на пункте Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и подберите конфигурацию и операционную систему для других компьютеров. Щелкните на кнопке OK для установки дополнительных драйверов.

| Щелкните на кнопке OK или на кнопке Close (Закрыть) , если дополнительные драйверы установлены.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к принтеру с другого компьютера локальной сети необходимо вначале добавить сетевой маршрут к принтеру в программное обеспечение каждого компьютера, с которого планируется обращаться к этому принтеру. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Принтер должен быть настроен как разделяемый ресурс на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен, до того, как вы сможете получать доступ к нему с другого компьютера. Указания см. Настройка принтера как общего

| Щелкните на кнопке Пуск , укажите на пункт Настройка , и щелкните на кнопке Принтеры.

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер) . Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер Добавить принтер).

| Щелкните на кнопке Далее

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер) , затем щелкните на кнопке Далее.

| В открывшемся окне щелкните на кнопке Далее.

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Щелкните на кнопке Далее и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключен принтер, мастер Добавить принтер может потребовать установить драйвер принтера с компакт-диска с программным обеспечением принтера. В этой случае щелкните на кнопке Have Disk (Диск имеется) и следуйте указаниям на экране монитора компьютера.

|  | Чтобы контролировать состояние общего принтера необходимо установить на каждый компьютер, с которого предполагается обращаться к общему принтеру, утилиту EPSON Status Monitor 3. Указания см. в разделе Установка утилиты EPSON Status Monitor 3 .

### Установка утилиты EPSON Status Monitor 3

Чтобы контролировать состояние принтера, доступного через сеть, следует установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, с которого предполагается обращаться к общему принтеру. Выполните следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Если диалоговое окно Installer (Установщик) не откроется, то дважды щелкните на записи файла EPsetup.exe в списке файлов программного компакт-диска.

| Выберите пункт Install EPSON Status Monitor 3 (Установить утилиту EPSON Status Monitor 3) и щелкните на кнопке .

| Далее следуйте указаниям на экране монитора.

[К началу]

Предыдущая | Далее