# Глоссарий

Следующие определения относятся непосредственно к принтерам.

application (приложение)
  Программа, помогающая решить частную задачу, например, отредактировать текст или подготовить финансовый план.

ASCII
  Американский стандартный код обмена информацией. Стандартизованная числовая кодировка букв и других символов.

banding (полосатость)
  Видимые горизонтальные линии, которые иногда появляются при печати графики. Это происходит, когда каретка с печатающей головкой невыровнена. См. также MicroWeave

bit (бит)
  Двоичная цифра (0 или 1) - наименьшая единица информации, используемая принтером или компьютером.

brightness (яркость)
  Степень светлоты или темноты изображения.

buffer (буфер)
  Часть объема памяти принтера, используемая для накопления данных перед их распечаткой.

byte (байт)
  Единица информации, состоящая из восьми битов.

characters per inch (cpi) (символов на дюйм)
  Мера величины текстовых символов, иногда называемая шагом (питчем) символов.

CMYK
  Английская аббревиатура основных полиграфических красок - голубой (зеленовато-голубой), пурпурной, желтой и черной. Эти цветные чернила используются для создания палитры печатаемых цветов и их оттенков субтрактивной системы.

color matching (согласование цветов)
  Способ обработки цветовых данных, в результате которого цвета, отображенные на экране монитора, близко соответствуют цветам на отпечатках. Существует широкое разнообразие программ согласования цветов.

ColorSync
  Программа в системе Macintosh, которая обеспечивает соответствие вывода цветов на экране и при печати в режиме WYSIWIG ("что видишь, то и получишь"). Благодаря этой программе цвета печатаются такими, какими вы видите их на экране.

cpi
  См. characters per inch (символов на дюйм)

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, перезагрузке или инициализации принтера.

dithering (размывка полутонов)
  Метод формирования полутонового изображения, при котором точки изображения располагаются в определенном порядке. Размывка полутонов наиболее эффективна при печати изображений с участками сплошной цветовой заливки, например, диаграмм и графиков.

DMA
  Прямой доступ к памяти. Возможность передачи данных, минуя центральный процессор компьютера, допускающая непосредственную связь между компьютером и периферийными устройствами (например, принтерами), а также между самими периферийными устройствами.

dpi
  Точек на дюйм. Количеством точек на дюйм измеряется разрешение изображения. См. также resolution (разрешение).

drive (накопитель)
  Запоминающее устройство, например, компакт-диск, дискета или жесткий диск. В операционной системе Windows для упрощения управления каждому дисковому накопителю (дисководу) присваивается своя литера.

driver (драйвер)
  Программа, которая посылает команды периферийному устройству компьютера, что ему делать. Например, драйвер данного принтера принимает печатные данные от используемого текстового редактора и посылает команды принтеру, как печатать эти данные. Вместе с утилитами драйвер принтера относится к программному обеспечению принтера. См. также printer software (программное обеспечение принтера).

economy printing (экономичная печать)
  Печать изображений с уменьшенной плотностью точек для экономии чернил.

error diffusion (случайное псевдосмешение цветов)
  Способ растрирования, по которому отдельные цветные точки смешиваются с цветами окружающих их точек для имитации естественных цветов. Смешивая цветные точки, принтер может достигать отличных цветовых тонов и передавать едва заметные переходы цветовых оттенков. Этот способ рекомендуется для печати документов, содержащих графику с мелкими деталями и фотографические изображения.

ESC/P
  Аббревиатура стандартного кода для принтеров EPSON (EPSON Standard Code for Printers); система команд, используемая для управления принтером через компьютер. Этот код является стандартным для всех принтеров EPSON и поддерживается большинством прикладных программ, устанавливаемых на компьютерах.

ESC/P 2
  Расширенная версия командного языка ESC/P для принтеров. Командами этого языка выполняются функции, аналогичные лазерному принтеру, в частности такие, как масштабируемые шрифты и улучшенная печать графики.

Finest detail (мельчайшие детали)
  Эта установка драйвера принтера автоматически делает печатаемые изображения резче и четче, особенно текстовые. Однако это может увеличить продолжительность распечатки документа.

font (шрифт)
  Шрифт определенного стиля, обозначаемый именем семейства.

grayscale (серая шкала)
  Шкала оттенков в интервале между черным и белым. Используется для передачи цветов и их оттенков при печати изображений только черными чернилами.

halftones (растровые полутона)
  Узоры из черных или цветных точек, используемые для воспроизведения изображения.

high speed printing (высокоскоростная печать)
  Режим печати изображений в обоих направлениях движения каретки. Обеспечивается более быстрая распечатка документа.

ICM
  Аббревиатура Image Color Matching (согласование цветов изображения). Метод согласования цветов используется в операционных системах Windows 95, 98 и 2000 для совпадения цветов на отпечатке с цветами, отражаемыми на экране монитора.

initialization (инициализация)
  Возвращение принтера к установкам по умолчанию (к фиксированному набору условий). Это происходит каждый раз, когда принтер включается или перезагружается.

ink cartridge (чернильный картридж)
  Содержит чернила, которые принтер использует для печати.

ink jet (струйный)
  Способ печати, по которому буква или другой символ образуется точным напылением чернил на бумагу.

interface (интерфейс)
  Связующее звено между компьютером и принтером. По параллельному интерфейсу передаются данные по одному символу или коду за один раз. По последовательному интерфейсу передаются данные по одному биту за один раз.

interface cable (интерфейсные кабель)
  Кабель, соединяющий компьютер с принтером.

local printer (локальный принтер)
  Принтер, подключенный непосредственно к порту компьютера через интерфейсный кабель.

media (носители)
  Материалы, на которых печатаются данные, например, конверты, простая бумага, специальная бумага и прозрачная пленка.

memory (память)
  Узел электронной системы принтера, используемый для хранения информации (данных). Часть информации хранится постоянно и используется для управления работой принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера, хранится в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ)

MicroWeave
  Способ печати изображений с очень малыми приращениями для уменьшения возможности появления дефекта полосатости и создания эффекта печати на лазерном принтере. См. также banding (полосатость).

monochrome (монохромный)
  Печать чернилами только одного цвета, обычно черными.

nozzles (сопла)
  Тончайшие каналы в печатающей головке, через которые чернила напыляются на страницу. При засорении сопел печатающей головки качество печати может ухудшиться.

operation check (проверка работы)
  Способ проверки работы принтера. Когда вы производите тестирование работы принтера, принтер печатает версию ПЗУ, карту кодов, код учета расхода чернил и шаблон проверки сопел.

parallel interface (параллельный интерфейс)
  См. interface (интерфейс).

port (порт)
  Канал связи интерфейса, по которому данные передаются между устройствами.

printable area (область печати)
  Область страницы, на которой принтер может печатать. Из-за наличия полей на странице она меньше физических размеров листа бумаги.

printer driver (драйвер принтера)
  См. driver (драйвер).

printer software (программное обеспечение принтера)
  Программное обеспечение принтера, поставляемое вместе с принтером, включает в себя драйвер принтера и утилиты принтера. Драйвер принтера позволяет выбрать из широкой гаммы установок такие, которые дают наилучшие результаты на данном принтере. Утилиты принтера помогут проверить состояние принтера и поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии. См. также driver (драйвер) и utilities (утилиты).

printer utilities (утилиты принтера)
  См. utilities (утилиты).

print queue (очередь на печать)
  Если принтер подключен к компьютерной сети, то посылаемые ему задания на печать, когда он занят, будут храниться в очереди на печать до тех пор, пока принтер не сможет распечатать их.

RAM (ОЗУ)
  Аббревиатура Random Access Memory (оперативная память). Часть (область) памяти принтера, служащая буфером и для хранения символов, определяемых пользователем. Все данные, хранимые в RAM (ОЗУ) теряются при выключении принтера.

reset (сброс)
  Возврат принтера к состоянию по умолчанию путем его выключения и повторного включения.

resolution (разрешение)
  Число точек на дюйм, используемое при воспроизведении изображения.

ROM (ПЗУ)
  Аббревиатура Read Only Memory (постоянное запоминающее устройство). Часть (область) памяти, которую можно только считывать и нельзя использовать для хранения вводимых данных. Память ROM (ПЗУ) сохраняет свое содержимое при выключении электропитания принтера.

RGB
  Аббревиатура red (красный), green (зеленый) и blue (синий). Эти цвета появляются в люминофорных слоях экрана монитора при облучении люминофоров электронной пушкой монитора. Они используются для создания на экране аддитивной палитры цветов.

serial interface (последовательный интерфейс)
  См. interface (интерфейс).

spool (буферизация)
  Первый этап печати, на котором драйвер принтера преобразовывает данные печати в коды, понятные принтеру. Эти данные затем пересылаются непосредственно принтеру или на сервер печати.

spool manager (диспетчер буферизации)
  Программа, преобразующая печатные данные в коды, которые понимает принтер. См. также spool (буферизация).

sRGB
  Метод управления цветом, используемый для поддержания цветового постоянства между устройствами, которые связаны с sRGB-стандартом.

Status Monitor (монитор состояния)
  Программа, позволяющая проверять состояние принтера.

subtractive colors (субтрактивные цвета)
  Цвета, создаваемые пигментами, которые поглощают свет одних цветов и отражают свет других цветов. См. также CMYK.

USB interface (USB-интерфейс)
  Универсальная последовательная шина. Она дает возможность пользователю подключать к компьютеру до 127 периферийных устройств (например, клавиатуру, мышь и принтеры) через один порт общего назначения. Применение USB-концентраторов позволяет использовать дополнительные порты. См. также interface (интерфейс).

utilities (утилиты)
  Служебные программы, позволяющие контролировать и обслуживать принтер. Вместе с драйвером принтера относятся к программному обеспечению принтера. См. также printer software (программное обеспечение принтера).

WYSIWYG
  What-you-see-is-what-you-get (что видишь, то и получаешь). Этот термин применяется для описания отпечатка, который выглядит точно таким, каким он выглядит на экране монитора.

[К началу]