Как сделать / Техобслуживание

# Проверка состояния сопел печатающей головки

> Пользование утилитой Проверка состояния сопел печатающей головки
> Пользование кнопками панели управления

Если обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем отсутствуют отдельные точки, то можете решить эти проблемы, проверив чистоту сопел печатающей головки.

Сопла печатающей головки можно проверять с монитора компьютера с помощью утилиты Проверка состояния сопел печатающей головки из программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками панели управления.

## Пользование утилитой Проверка состояния сопел печатающей головки

Чтобы пользоваться утилитой Проверка состояния сопел печатающей головки, смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Проверка состояния сопел печатающей головки во время печати. В противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

### Пользователям операционной системы Windows

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка состояния сопел печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке принтера на панели задач, затем выберите пункт Проверка сопел или откройте окно программного обеспечения принтера, потом щелкните на вкладке Утилита и щелкните на кнопке Проверка сопел .

| Выполняйте указания с экрана.

### Пользователям операционной системы Macintosh

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка состояния сопел печатающей головки.

| Войдите в диалоговое окно Печать или Параметры страницы и щелкните на командной кнопке со значком Утилита, затем щелкните кнопку Проверка сопел в диалоговом окне Утилита.

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Пользование кнопками панели управления

Выполните следующие действия, чтобы проверить чистоту сопел печатающей головки, пользуясь кнопками панели управления.

| Выключите принтер.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Придержите в нажатом состоянии кнопку техобслуживания и нажмите на кнопку Сеть, удерживая ее в этом состоянии в течение примерно трех секунд.

| Вначале отпустите только кнопку Сеть. Когда начнется проверка сопел, отпустите кнопку техобслуживания.

Принтер печатает контрольную карту с информацией о версии ПЗУ принтера, кодом учета расхода чернил и шаблоном проверки состояния сопел. Ниже приводятся образцы возможных распечаток шаблонов.

| Удовлетворительный образец

| Сопла печатающей головки требуют прочистки

Если распечатка карты проверки сопел неудовлетворительная, то появилась неисправность у принтера. Эта неполадка вызвана либо засорившимся соплом подачи чернил, либо смещением печатающей головки. См. в разделе Чистка сопел печатающей головки подробные указания, как чистить сопла печатающей головки. Информацию по выравниванию печатающей головки, см. в разделе Выравнивание печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Далее