Печать в Windows

# Пользование утилитами принтера

> Утилита EPSON Status Monitor 3
> Проверка состояния сопел печатающей головки
> Чистка сопел печатающей головки
> Выравнивание печатающей головки
> Скорость и Ход выполнения печати

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания прямо с экрана монитора.

Для пользования утилитами щелкните на вкладке Утилита в окне программного обеспечения принтера, затем щелкните на командной кнопке со значком той утилиты, какую хотите использовать. Подробнее о том, как входить в программное обеспечение принтера, см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Примечание:

| Буква в скобках, стоящая за именем утилиты, обозначает быструю ("горячую") клавишу этой утилиты. Нажмите на клавишу Alt и соответствующую литеру на клавиатуре компьютера, чтобы открыть данную утилиту.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка состояния сопел, Чистка сопел печатающей головки и Выравнивание печатающей головки, если принтер подключен к компьютеру через сеть.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка состояния сопел, Чистка сопел печатающей головки и Выравнивание печатающей головки во время печати, в противном случае отпечатки могут быть замараны чернилами.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Утилита EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 снабжает вас информацией о состоянии принтера, например, о количестве чернил, оставшихся в картриджах, и проверяет наличие принтерных ошибок.

Эта утилита доступна только, когда выполняются два следующих условия:

- Принтер подключен непосредственно к хост-компьютеру через параллельный порт или USB-порт.

- Компьютерная система сконфигурирована для поддержки двухсторонней связи.

[К началу]

## Проверка состояния сопел печатающей головки

Утилита Проверка состояния сопел печатающей головки проверяет, не закупорены ли сопла в печатающей головке. Проверьте чистоту сопел, когда заметите ухудшение качества печати, а также после чистки сопел печатающей головки, чтобы убедиться в чистоте сопел печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что сопла печатающей головки требуют чистки, то можно войти в утилиту Чистка сопел печатающей головки непосредственно из утилиты Проверка состояния сопел. Подробнее см. Проверка состояния сопел печатающей головки

[К началу]

## Чистка сопел печатающей головки

Утилита Чистка сопел печатающей головки чистит сопла печатающей головки. Сопла печатающей головки следует чистить, когда обнаружите ухудшение качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Проверка состояния сопел, чтобы убедиться в необходимости чистки сопел. Войти в утилиту Проверка состояния сопел можно непосредственно из утилиты Чистка сопел печатающей головки. Подробнее см. Чистка сопел печатающей головки

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Утилита Выравнивание печатающей головки выравнивает печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, как описано ниже, когда заметите несовмещение вертикальных или горизонтальных линий на отпечатках.

Когда вы запустите утилиту Выравнивание печатающей головки, принтер распечатает контрольные шаблоны для проверки вами правильности положения печатающей головки.

Образцы возможных отпечатков.

В контрольном шаблоне выберите вертикальную линию, отрезки которой совмещены наилучшим образом. Для каждой линии шаблона выберите свой номер в соответствующем ниспадающем текстовом поле в диалоговом окне Выравнивание печатающей головки, затем щелкните на кнопке Готово для приведения в действие новых установок.

| Примечание:

| Если в шаблоне отсутствует линия с правильным совмещением составляющих ее отрезков, то введите номер линии, которая ближе всего к идеальной, и щелкните на кнопке Выровнить . Выбранные линии будут перемещены к центру (номер 8) и контрольная карта будет снова отпечатана.

[К началу]

## Скорость и Ход выполнения печати

Можно выполнить установки, относящиеся к скорости и ходу выполнения печати, в этом диалоговом окне.

Доступны следующие установки.

| Примечание:

| Доступность определенных функций программного обеспечения принтера изменяется в зависимости от модели принтера и используемой на компьютере версии операционной системы Windows.

### Высокоскоростные копии

Чтобы быстрее отпечатать несколько копий документа, выберите опцию Высокоскоростные копии . Это ускоряет печать за счет использования свободной памяти жесткого диска компьютера в качестве кэш-памяти при печати нескольких копий документа.

### Порт принтера EPSON

У моделей принтера, у которых для подключения используется параллельный порт, можно увеличить скорость передачи данных, выбрав опцию Порт принтера EPSON

Пользователи принтера с параллельным портом могут еще увеличить скорость печати путем активизации функции DMA-пересылки, как описано в разделе Пользование DMA-пересылкой данных

### Всегда буферизовать данные в формате RAW (для Windows 2000)

Установите этот флажок, чтобы клиенты системы Windows NT буферизировали документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый) (В приложениях системы Windows NT используется формат EMF по умолчанию).

Воспользуйтесь этой функцией, если документы, сбуферизованные в формате EMF, правильно не распечатываются.

Буферизация данных в формате RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые из проблем (например, "Для печати недостаточно оперативной памяти/свободной памяти на жестком диске ", "Медленная скорость печати" и др.) можно разрешить установкой флажка в клетке опции Всегда буферизовать данные в формате RAW .

| Примечание:

| При буферизации данных в формате RAW, ход печати, отображаемый Индикатором хода выполнения печати, может отличаться от фактического протекания процесса печати.

### Предпочитаемые объекты слежения

Для открытия диалогового окна Предпочитаемые объекты слежения, в котором можно выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3, щелкните на этой кнопке.

Можно выполнить следующие установки:

Выбор уведомления | Отображает установки опции Уведомление о текущей ошибке. Установите флажки в клетках тех типов ошибок, о которых хотите получать уведомление. Также установите флажок в клетке опции Предупреждение, если хотите получать вместе с экранным сообщением об ошибке звуковой сигнал предупреждения. Примечание: Щелкните на кнопке По умолчанию для возврата всех параметров установки Выбор уведомления к их значениям по умолчанию.
Выбор значка быстрого доступа | Установите флажок в клетке опции Значок быстрого доступа и выберите тип значка, который будет располагаться на панели задач операционной системы Windows. Щелкая левой кнопкой мыши на значке быстрого доступа на панели задач, можно открыть утилиту EPSON Status Monitor 3, а щелкая правой кнопкой мыши на значке, войти в другие утилиты принтера.
Разрешать слежение за общими принтерами | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы разрешить другим пользователям локальной сети следить за состоянием принтера общего пользования.

[К началу]

Предыдущая | Далее