Информация об изделии

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает заложенную в автоподатчик бумагу.

2. Боковые направляющие: Помогают подавать бумагу внутрь принтера без перекосов. Отрегулируйте положение левой направляющей по ширине бумаги.

3. Крышка принтера: Закрывает печатающий механизм. Открывайте ее только на время установки и замены чернильных картриджей.

4. Автоподатчик листов: Содержит чистую бумагу и автоматически подает ее во время печати.

5. Выходной лоток: Принимает бумагу, выведенную из принтера.

1. Планки крепления чернильных картриджей: Удерживают картриджи на месте. Открывайте их только для установки и замены чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Напыляет чернила на бумагу.

3. Панель управления: Служит для управления различными функциями принтера. Подробности см. в следующем разделе.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки управления

Кнопка управления | Назначение
Сеть | Включает и выключает принтер. Сбрасывает содержимое буферной памяти принтера, если нажать на нее дважды при включенном электропитании принтера. Чтобы выключить принтер, удерживайте кнопку Сеть в нажатом состоянии до момента, когда световой индикатор погаснет.
Техобслуживание | Загружает или выводит бумагу, если нажать и отпустить ее в пределах трех секунд. Возобновляет печать, если нажать и отпустить кнопку после устранения ошибки "Нет бумаги". Прочищает сопла печатающей головки, если нажать и удерживать ее три секунды, когда световой индикатор ошибок не горит. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей, когда в них заканчиваются чернила, и заправляет чернилами принтер после замены чернильного картриджа. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей, если нажимать на кнопку в течение шести секунд, когда световой индикатор ошибок не горит.

### Световые индикаторы

Световой индикатор | Описание действия
Сеть | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает печатные данные, печатает, заменяется чернильный картридж, заправляется система подачи чернил или прочищаются сопла печатающей головки.
Ошибка | Горит постоянно, когда в принтере нет бумаги. Заложите бумагу в автоподатчик; затем нажмите на кнопку техобслуживания для возобновления печати. Горит постоянно, когда замята бумага. Удалите всю бумагу из автоподатчика и заложите бумагу вновь. Если индикатор продолжает мигать, то выключите принтер и осторожно извлеките из него всю защемленную бумагу. Мигает, когда осталось мало черных или цветных чернил. Горит постоянно, когда черный или цветной чернильный картридж пустой. Замените черный чернильный картридж (T013) или цветной чернильный картридж (T014). Мигает, когда печатающая головка перемещается в положение замены чернильных картриджей.

[К началу]

Предыдущая | Далее