Печать в Macintosh

# Пользование утилитами принтера

> Утилита EPSON StatusMonitor
> Проверка состояния сопел печатающей головки
> Чистка сопел печатающей головки
> Выравнивание печатающей головки
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания прямо с экрана монитора компьютера.

Для доступа к утилитам щелкните на командной кнопке со значком Утилита в диалоговом окне Печать или Параметры страницы, а затем щелкните на кнопке той утилиты, какой хотите пользоваться.

| Примечание:

| Не пользуйтесь утилитой Проверка состояния сопел печатающей головки, Чистка сопел печатающей головки или Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor следит за состоянием принтера. При обнаружении ошибки принтера утилита информирует об этом через сообщение об ошибке.

С помощью этой утилиты можно также проверять перед печатью, сколько осталось чернил в картриджах.

Для пользования утилитой StatusMonitor щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита. Подробнее см. Пользование утилитой EPSON StatusMonitor

[К началу]

## Проверка состояния сопел печатающей головки

Утилита Проверка состояния сопел печатающей головки проверяет, не закупорены ли сопла в печатающей головке. Проверьте чистоту сопел, когда заметите ухудшение качества печати, а также после чистки сопел печатающей головки, чтобы убедиться в чистоте сопел печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что сопла печатающей головки требуют чистки, то можно войти в утилиту Чистка сопел печатающей головки непосредственно из утилиты Проверка состояния сопел печатающей головки. Подробнее см. Проверка состояния сопел печатающей головки

[К началу]

## Чистка сопел печатающей головки

Утилита Чистка сопел печатающей головки чистит сопла печатающей головки. Сопла печатающей головки следует чистить, когда обнаружите ухудшение качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Проверка состояния сопел печатающей головки, чтобы подтвердить необходимость чистки. Подробнее см. Чистка сопел печатающей головки

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Утилита Выравнивание печатающей головки выравнивает печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, когда заметите несовмещение вертикальных или горизонтальных линий при распечатке контрольного шаблона. Следуйте указаниям на экране монитора при пользовании этой утилитой.

Когда вы запустите утилиту Выравнивание печатающей головки, принтер отпечатает контрольные шаблоны для проверки правильности установки печатающей головки.

Образцы отпечатков контрольных шаблонов.

Из всех контрольных вертикальных линий, распечатанных на пробном листе выберите вертикальную линию с наилучшим совмещением верхнего и нижнего отрезка вертикальной прямой. Для каждой вертикальной линии задайте соответствующий порядковый номер в ниспадающем текстовом окне в диалоговом окне Выравнивание печатающей головки, затем щелкните на кнопке Готово , чтобы сделать действующими новые установки.

| Примечание:

| При невозможности найти какую-либо неломаную вертикальную линию задайте номер линии, которая будет ближе всего к идеальной, и щелкните на команде Выровнить печатающую головку . Отобранные вами линии будут смещены в среднее положение (линия номер 8) и будет снова распечатан контрольный шаблон для проверки установки печатающей головки.

[К началу]

## Конфигурация

Щелкните на этой кнопке для открытия диалогового окна Конфигурация, в котором можно изменить метод извещения утилиты StatusMonitor об изменениях состояния принтера. Подробнее см. Выполнение установок конфигурации

[К началу]

Предыдущая | Далее