Печать в Macintosh

# Изменение параметров печати

> Выполнение установки Тип носителя
> Выполнение установки Режим
> Установка времени печати
> Предварительный просмотр будущего отпечатка
> Сохранение печатных данных в файле

Вы можете выполнить установки Тип носителя, Режим, Чернила, Число копий и Параметры страниц в диалоговом окне Печать. Из этого диалогового окна вы можете также получить доступ к другим диалоговым окнам, в которых вы можете задать время печати, предварительно перед печатью просмотреть документ и сохранить печатные данные буфера в виде файла. Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому ее следует выбирать первой.

В диалоговом окне Печать выберите установку параметра Тип носителя, которая соответствует бумаге, заложенной в принтер. Чтобы определить, какой вами используется Тип носителя, найдите свою бумагу ниже в списке и смотрите в какой группе носителей (набрано полужирным шрифтом) находится ваша бумага. Для некоторых типов носителей имеется на выбор несколько установок Типа носителя.

##### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) | S041214

##### Бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

##### Бумага фотографического качества для струйной печати

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

##### Толстая матовая бумага

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

##### Фотобумага

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм) | S041254
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177

##### Глянцевая пленка фотографического качества

EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

##### Прозрачные пленки для струйной печати

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

| Примечание:

| Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера. Для получения последней информации по носителям, имеющимся в вашем регионе, обращайтесь в региональные службы технической поддержки покупателя фирмы EPSON. Подробности см. в разделе Где получить техническую помощь .

[К началу]

## Выполнение установки Режим

Установки Режим в диалоговом окне Печать предоставляют три режима управления программным обеспечения принтера, как описано ниже:

Автоматический | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Подробности см. Пользование автоматическим режимом .
PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, специально предназначенные для фотографий. Подробности см. Пользование режимом PhotoEnhance .
Пользовательский | Этот режим позволяет сделать выбор из списка готовых или личных установок такой установки, которая лучше всего подходит к типу документа, который хотите распечатать. В случае выбора режима Пользовательский доступна кнопка Расширенные, позволяющая войти в диалоговое окно Расширенные установки. Подробности см. Пользование Пользовательским режимом .

Кроме выполнения всеохватывающих установок режима, отражающихся на общем качестве печати, можно также видоизменить отдельные моменты отпечатков с помощью установок, содержащихся в диалоговых окнах Параметры страницы и Макет. Подробности см. в разделе Изменение параметров страницы или Изменение макета страницы .

### Пользование Автоматическим режимом

Когда выбрано Автоматический как установка параметра Режим в диалоговом окне Печать, программное обеспечение принтера само выбирает все частные установки, исходя из текущих установок Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, см. Выполнение установки Чернила . Чтобы задать установку параметра Тип носителя, см. Выполнение установки Тип носителя

| Примечание:

| В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Тип носителя (когда был задан режим Автоматический ), справа от блока параметров Режим появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет выбрать установки Качество или Скорость . Выбирайте установку Качество , когда важнее качество, а не скорость печати.

### Пользование режимом PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, которые можно использовать для фотографий перед их печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает оригинальных данных печати.

| Примечание:

| Этот режим доступен только при печати данных цветных изображений, представленных в 32 битовой форме.

| Печать в выбранном режиме PhotoEnhance может увеличивать продолжительность печати в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных, передающих изображение.

Вы можете сделать выбор из следующих установок.

Нормальная | Эта установка обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте пробовать с этой установки.
Люди | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Природа | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Мягкий фокус | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкорисующим объективом.
Сепия | Придает фотоснимкам коричневатый тон.

С выбором режима PhotoEnhance , также действующей становится опция Коррекция снимков цифровой камеры . Установите флажок в клетке опции при печати фотографий, сделанных цифровой камерой, чтобы придать отпечатанным изображениям естественный гладкий вид, свойственный фотографиям, получаемым с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Пользование Пользовательским режимом

Выбор режима Пользовательский в качестве параметра Режим активизирует список Пользовательские установки, из которого можно выбрать готовые установки, предназначенные для печати текста и графиков. Или можно выбрать метод согласования цветов ColorSync. Можно также создать и сохранить собственные пользовательские установки. Подробности по заданию собственных установок см. Пользование Расширенными установками

Можно выбрать из следующих установок по умолчанию:

Метод согласования цветов | Описание
ColorSync | Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для обеспечения их соответствия цветам на экране монитора.

При пользовании пользовательской установкой другие установки, такие как Качество печати, Растрирование и Управление цветом, выполняются автоматически. Изменения этих установок отражаются на экране монитора в левой части диалогового окна Печать.

Выполните следующие действия для задания пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки Режим в диалоговом окне Печать. Это активизирует список Пользовательские установки, расположенный справа от кнопки переключателя Пользовательский .

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для документа или изображения, который хотите распечатать.

| Убедитесь в том, что верны установки Тип носителя и Чернила в диалоговом окне Печать. Подробности см. Выполнение установки Чернила или Выполнение установки Тип носителя

#### Пользование Расширенными установками

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки группы параметров печати, чтобы выполнить свои индивидуальные запросы. Как только будете удовлетворены новыми установками, можете присвоить им имя и добавить его в список Пользовательские установки в диалоговом окне Печать.

Придерживайтесь при выполнении Расширенных установок следующих указаний.

| Выберите установку Пользовательский как параметр опции Режим в диалоговом окне Печать, затем щелкните на кнопке Расширенные . Откроется диалоговое окно Расширенные установки.

| Выберите установку Тип носителя, соответствующую носителю, загруженному в принтер. Подробнее см. Выполнение установки Тип носителя

| Выберите Цветные или Черные в качестве параметра установки Чернила.

| Выберите установку Качество печати.

| При необходимости выполните другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечание:

|  | Функция PhotoEnhance воздействует только на рисунки, а не на текст и графики. Например, если задано Монохромный в списке Тон (активен, когда режим PhotoEnhance выбран), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или цветные графики и диаграммы в том же документе будут напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных параметров Тип носителя, Чернила и Качество печати.

| Щелкните на кнопке ОК , чтобы применить сделанные установки и вернуться в диалоговое окно Печать. Для возврата в меню Главное без активизации выполненных установок, щелкните на кнопке Отмена . Как сохранить свои Расширенные установки, см. следующий раздел.

#### Сохранение и удаление расширенных установок

Чтобы сохранить свои Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните на кнопке Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Откроется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя (длиной до 16 символов) для своих установок в текстовом окне Имя и щелкните на кнопке Сохранить . Ваши Расширенные установки будут добавлены в список Пользовательские установки. Можно сохранить до 10 различных пользовательских установок.

| Примечание:

| Имена готовых наборов установок EPSON или методов согласования цветов нельзя применять к собственным пользовательским установкам.

| Вы не сможете удалить готовые установки или методы согласования цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и щелкните на кнопке Удалить

#### Пользование своими сохраненными установками

Для пользования своими сохраненными установками выберите Пользовательский в качестве параметра установки Режим в диалоговом окне Печать, затем выберите одну из своих установок в списке Пользовательские установки.

Если вы измените параметр установки Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Пользовательские установки, то ваш выбор, отображенный в списке, возвращается в группу Пользовательские установки . Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто повторно выберите ее в списке.

#### Выполнение установки Число копий

Для выполнения установки Число копий введите в одноименном текстовом окне число копий, которое вы хотите отпечатать.

#### Выполнение установки Номера страниц

Для выполнения установки Номера страниц выберите Все или Диапазон . Если выберите Диапазон , введите соответствующий диапазон страниц в текстовых окнах Диапазона.

#### Выполнение установки Чернила

Для выполнения установки Чернила щелкните на пункте Цветные для печати в цвете или Черные для печати в черно-белом цвете или серых полутонах.

[К началу]

## Установка времени печати

Можно задать время, в которое хотите, чтобы принтер начал печатать документ. Выполните следующие действия.

| Щелкните на командной кнопке со значком Фоновая печать в диалоговом окне Печать. Откроется диалоговое окно Фоновая печать.

| При необходимости выберите опцию Фоновая печать.

| Выберите Срочно/ Обычно/ Печатать в или Придержать в качестве параметра опции Время печати.

> Если выберите Печатать в , то затем кнопками со стрелками, расположенными рядом с блоками даты и времени, укажите дату и время, когда вы хотите напечатать свой документ.

|  | Примечание:

|  | Позаботьтесь о том, чтобы компьютер и принтер в указанный вами день и час были включены.

| Щелкните на кнопке OK . Диалоговое окно Фоновая печать закроется.

| В диалоговом окне Печать проверьте, чтобы ваши установки параметров печати соответствовали вашему выбору, после чего щелкните на кнопке Печать

| Примечание:

| Можно проверить или изменить приоритетность очередей на печать с помощью утилиты EPSON Monitor3. Подробности см. в разделе Пользование утилитой EPSON Monitor3 .

[К началу]

## Предварительный просмотр будущего отпечатка

Функция Предварительный просмотр позволяет увидеть, как будет выглядеть документ, до практической его распечатки. Выполните следующие действия для предварительного просмотра документа.

| Выполните необходимые установки драйвера принтера.

| Щелкните на командной кнопке со значком Предварительный просмотр в диалоговом окне Печать. Кнопка с надписью Печать преобразуется в кнопку с надписью Предварительный просмотр .

|  | Примечание:

|  | Используйте командную кнопку со значком Предварительный просмотр для переключения между режимами Печать Предварительный просмотр и Сохранить файл. Щелкайте на командной кнопке до задания требуемого режима. Дополнительную информацию о режиме Сохранить файл смотрите в разделе Сохранение печатных данных в файле

| Щелкните на кнопке Предварительный просмотр . Появится диалоговое окно Предварительный просмотр и изображение документа для его предварительного просмотра.

> Диалоговое окно Предварительный просмотр содержит шесть командных кнопок со значками поверх них, которые позволяют выполнить следующие действия.

| Выбор | Щелкайте на этой кнопке для выбора, перемещения и изменения размеров водяных знаков.
| Масштабирование | Щелкайте на этой кнопке для увеличения или уменьшения размера просматриваемой страницы.
| Показывать/ не показывать поля | Щелкайте на этой кнопке для показа или непоказа линий границ области печати. Принтер не будет печатать часть изображения, лежащую вне области печати.
| Правка водяного знака | Щелкните эту кнопку для открытия диалогового окна Правка водяного знака, в котором можно добавить водяные знаки в документ и изменить некоторые текущие установки для водяного знака.
| Добавить страницу | Щелкните эти кнопки для добавления выделенных страниц в список распечатываемых страниц или удаления из него.
| Удалить страницу

| Если вы удовлетворены предварительным видом документа, то щелкните на кнопке Печать

> Когда вы не удовлетворены видом изображения, щелкните на кнопке Отмена . Диалоговые окна Предварительный просмотр и Печать закроются с сохранением текущих установок печати. Снова откройте диалоговое окно Печать для внесения дополнительных изменений в установки печати.

[К началу]

## Сохранение печатных данных в файле

Можно сохранять печатные данные в файле с помощью командной кнопки со значком Сохранить файл в диалоговом окне Печать. Эта функция позволяет распечатать файл позднее, используя сохраненные печатные данные, просто дважды щелкнув на записи имени сохраненного файла. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Щелкайте на командной кнопке со значком Предварительный просмотр для переключения между режимами Печать Предварительный просмотр и Сохранить файл. Щелкайте на командной кнопке до задания требуемого режима.

| Выполните установки драйвера принтера.

| Щелкайте на командной кнопке со значком Предварительный просмотр в диалоговом окне Печать несколько раз, пока надпись на кнопке Печать не примет вид Сохранить файл .

| Щелкните на кнопке Сохранить файл . Появится следующее диалоговое окно.

| Выберите место для сохранения файла, затем введите с клавиатуры имя файла в текстовом окне Сохранить как и щелкните на кнопке Сохранить.

| При желании распечатать документ дважды щелкните на записи имени файла, чтобы открыть утилиту EPSON Monitor3. Проверьте, что выбран нужный документ, затем щелкните на кнопке Продолжить для отсылки данных к принтеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее