Печать в Windows

# Пользование установками меню Макет

> Выполнение установки Уменьшить/Увеличить
> Выполнение установки Многостраничная
> Выполнение установки Водяной знак

Можно сделать установки Уменьшить/Увеличить, Многостраничная и Водяной знак в меню Макет. Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Уменьшить/Увеличить

Используйте установки Уменьшить/Увеличить в меню Макет для изменения печатного размера документа.

Можно выбрать следующие установки.

Подогнать под страницу | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер изображения документа, чтобы подогнать его под конкретный размер бумаги, выбранный из списка Размер выходящей бумаги.
Пользовательский | Позволяет вручную уменьшить или увеличить размер изображения. Щелкните на кнопках со стрелками, расположенными рядом с блоком Пропорциональный, для выбора процентного изменения изображения в пределах от 10% до 400%.

[К началу]

## Выполнение установки Многостраничная

Установка флажок в клетке опции Многостраничная позволяет сделать выбор между установками N-up и Плакат . Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите N-up в качестве параметра установки Многостраничная в меню Макет для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.

Когда выбран параметр N-up , можно сделать следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Открывает диалоговое окно Макет печати, где можно задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, что зависит от выбора Ориентации в меню Бумага.
Печать рамок страниц | Позволяет напечатать рамку на листе бумаги вокруг каждой страницы.

### Выполнение установки Плакат

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите Плакат в качестве параметра установки Многостраничная для печати изображения плакатного размера.

Щелкните на кнопке Установки , чтобы выбрать способ печати плаката. Откроется диалоговое окно Установки плаката.

Можно выбрать следующие установки.

Печать линий обреза | Установите флажок в клетке этой опции для активизации печати линий обреза.
Накладывающиеся установочные метки | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения.
Линии обрезки | На изображениях печатаются линии раздела, показывающие места обрезки страниц.

При желании распечатать только несколько фрагментов, не распечатывая всего плаката, щелкните на фрагментах, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке ОК для закрытия диалогового окна Установки плаката.

[К началу]

## Выполнение установки Водяной знак

Для печати водяного знака на документе щелкните на любой точке блока списка Водяной знак в меню Макет и выберите нужный водяной знак.

Можно также добавить собственные текстовые или изобразительные водяные знаки в список Водяные знаки. Для добавления водяного знака щелкните на кнопке Добавить/Удалить . Появится следующее диалоговое окно.

Смотрите ниже соответствующий раздел для завершения создания пользовательского водяного знака.

### Создание графического водяного знака

Выполните следующие действия для создания графического водяного знака.

| Выберите пункт BMP

| Щелкните на кнопке Обзор для выбора файла точечной графики, который хотите использовать, затем щелкните на кнопке ОК .

| Введите с клавиатуры имя для вашего водяного знака в блок Имя и потом щелкните на кнопке Сохранить . Щелкните на кнопке ОК для возврата в меню Макет.

### Создание текстового водяного знака

Выполните следующие действия для создания текстового водяного знака.

| Выберите пункт Текст

| Введите текст водяного знака в Текстовое поле. Введенный текст будет закреплен как имя для вашего водяного знака.

| При желании изменить имя водяного знака введите с клавиатуры новое имя в блок Имя, затем щелкните на кнопке Сохранить . Щелкните на кнопке ОК для возврата в меню Макет.

### Изменение вида водяных знаков

Выполните следующие действия для изменения вида водяных знаков при печати.

| Выберите желаемый водяной знак в блоке списка Водяной знак в меню Макет.

| Щелкните на кнопке Установки . Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь в том, что выбран соответствующий водяной знак в блоке списка Водяной знак, затем задайте установки Цвет, Расположение, Насыщенность, Размеры, Шрифт, Гарнитура шрифта и Угол наклона.(Подробности смотрите в оперативной справке.) Сделанные установки отобразятся на экране монитора слева от диалогового окна.

| Выполнив установки, щелкните на кнопке ОК .

[К началу]

Предыдущая | Далее