Как сделать / Техобслуживание

# Чистка принтера

Для поддержания принтера в хорошем рабочем состоянии его необходимо тщательно чистить несколько раз в году, как описано ниже.

| Выньте из розетки вилку сетевого кабеля принтера.

| Удалите бумагу из автоподатчика листов.

| Пользуйтесь мягкой щеткой для тщательного удаления пыли и грязи с автоподатчика листов.

| Если наружные поверхности корпуса принтера или внутренние поверхности автоподатчика листов загрязнены, очистите их мягкой и чистой тканевой салфеткой, смоченной раствором мягкого моющего состава. Крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода случайно не попала внутрь принтера.

| Если внутренние поверхности принтера случайно оказались испачканными чернилами, то ототрите чернила увлажненной салфеткой.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь руками к внутренним механизмам принтера.

| Предостережение:

| Будьте осторожны, чтобы не удалить смазку с направляющей в зоне перемещения каретки печатающей головки.

| Никогда не пользуйтесь спиртами и растворителями для очистки поверхностей принтера; эти вещества могут повредить корпус и другие детали принтера.

| Не допускайте попадания воды на печатающий механизм и электронные компоненты.

| Не пользуйтесь жесткими щетками и абразивными терками.

| Не напыляйте на внутренние части принтера аэрозольные смазочные масла. Непригодные масла могут повредить механизмы принтера. При необходимости смазывания проконсультируйтесь у торгового агента или пригласите для смазывания механизма аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров.

[К началу]

Предыдущая | Далее