Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> Пользование панелью управления принтера
> Пользование утилитой Status Monitor

Чернильный картридж можно заменить, пользуясь панелью управления принтера или утилитой Status Monitor. Смотрите указания ниже в соответствующем разделе.

| Предупреждение:

| Храните чернильные картриджи в местах недоступных для маленьких детей. Не допускайте того, чтобы дети могли выпить содержимое картриджа или использовать его еще каким-либо образом не по назначению.

| Будьте осторожны при обращении с чернильными картриджами, поскольку небольшая часть чернил остается вокруг выходного отверстия для подачи чернил. Если чернила попали на кожу, то тщательно промойте пораженный участок тела водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их водой. В случае сохранения дискомфорта или нарушения зрения после тщательной промывки водой немедленно обратитесь за помощью к врачу.

| Предостережение:

| Фирма EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Чернильные картриджи, не выпускаемые фирмой EPSON, могут привести к повреждениям принтера, устранение которых не входит в гарантийные обязательства фирмы EPSON.

| Оставляйте использованный картридж в принтере на месте до приобретения нового сменного картриджа; в противном случае оставшиеся чернила в соплах печатающей головки могут засохнуть.

| Не заправляйте вторично чернильные картриджи.

| Примечание:

| Невозможно продолжать печатать на принтере, когда один какой-то чернильный картридж пустой, даже если в другом картридже имеются чернила. Прежде чем печатать замените пустой картридж.

| Помимо того, что чернила используются при печати документа, чернила расходуются во время процедуры чистки сопел печатающей головки, цикла самоочистки, которая производится при каждом включении принтера, а также в процессе заправки системы подачи чернил принтера после установки на него нового чернильного картриджа.

Дополнительную информацию о чернильных картриджах см. При обращении с чернильными картриджами

## Пользование панелью управления принтера

Световые индикаторы принтера будут информировать вас о том, когда вам необходимо приобрести новый чернильный картридж и заменить опустевший картридж.

Ниже в таблице показаны возможные состояния световых индикаторов и указаны действия, которые необходимо выполнять в каждом случае.

Световые индикаторы | Действия
| Приобрести сменный черный (T013) или цветной (T014) чернильный картридж.
| Заменить пустой черный или цветной чернильный картридж.

Чтобы определить, какой из чернильных картриджей пустой, проверьте показания утилиты EPSON Status Monitor 3 (в Windows) или EPSON StatusMonitor (в Macintosh).

Чтобы заменить чернильный картридж с помощью кнопки техобслуживания, выполните следующие действия.

| Проверьте, что принтер включен. Световой индикатор Сеть должен постоянно гореть и не мигать.

| Откройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку техобслуживания. Печатающая головка сместится в положение замены черного или цветного чернильного картриджа, световой индикатор Сеть должен начать мигать, а световой индикатор ошибок должен начать мигать или оставаться постоянно гореть. Когда пустые оба картриджа, печатающая головка вначале смещается в положение замены черного чернильного картриджа. После замены черного чернильного картриджа снова нажмите на кнопку техобслуживания, чтобы перевести печатающую головку в положение замены цветного чернильного картриджа.

|  | Предостережение:

|  | Не смещайте рукой печатающую головку, действуя таким образом можно повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку техобслуживания, чтобы ее сместить.

|  | Будьте осторожны во время замены чернильных картриджей, - не прикасайтесь к датчику на картридже, показанному на рисунке ниже.

| Откройте планку крепления чернильного картриджа, затем выньте картридж из принтера и утилизируйте его надлежащим образом. Не разбирайте использованные картриджи и пытайтесь их повторно заправить.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения чернилами глаз немедленно промойте глаза водой. Если после тщательной промывки глаз водой остаются дискомфорт или проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакетика. Затем удалите только желтую герметизирующую пленку с чернильного картриджа.

|  | Предостережение:

|  | Перед установкой чернильного картриджа обязательно удалите с него желтую герметизирующую пленку; в противном случае картридж станет непригодным и вы не сможете печатать.

|  | Если чернильный картридж установлен без удаления желтой герметизирующей пленки, то его необходимо удалить и вместо него установить новый чернильный картридж. Подготовьте новый чернильный картридж, для чего вначале удалите с него желтую герметизирующую пленку, а потом установите его в принтер.

|  | Не удаляйте синий кусок пленки сверху картриджа, иначе сопла печатающей головки могут закупорится и перестать печатать.

|  | Не удаляйте пленочную герметизацию со дна картриджа, чтобы не вызвать утечку чернил.

| Установите чернильный картридж в держателе. Не прикладывайте особых усилий к картриджу.

| Опустите планку крепления картриджа вниз так, чтобы она защелкнулась. В случае замены обоих чернильных картриджей нажмите на кнопку техобслуживания, чтобы перевести печатающую головку в положение замены цветного чернильного картриджа и заменить его, как описано ниже.

|  | Предостережение:

|  | После удаления чернильного картриджа немедленно установите на его место новый картридж. При отсутствии картриджа чернила внутри печатающей головки могут засохнуть и головка перестанет печатать.

| По окончании замены картриджей закройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку техобслуживания. Принтер сдвинет печатающую головку и начнет заправку системы подачи чернил. Заправка длится примерно около полминуты. По окончании процесса заправки принтер возвращает печатающую головку на исходную позицию и световой индикатор Сеть перестает мигать и начинает гореть постоянно, а световой индикатор ошибок гаснет.

|  | Предостережение:

|  | Световой индикатор Сеть во время заправки системы чернилами продолжает мигать. Никогда не выключайте электропитание принтера, пока мигает этот индикатор. В противном случае заправка системы подачи чернил будет неполной.

[К началу]

## Пользование утилитой Status Monitor

Можно следить за уровнем оставшихся чернил через монитор компьютера и видеть на его экране указания о замене картриджа с малым содержанием чернил или совсем пустого, пользуясь утилитой EPSON Status Monitor 3 (в Windows) или EPSON StatusMonitor (в Macintosh).

Когда картридж содержит мало чернил или совсем опустеет, щелкните на кнопке Как сделать в окне EPSON Status Monitor (Монитор состояния). Выполните указания с экрана, чтобы заменить картридж.

Дополнительные сведения об использовании Монитора состояния см. Пользование утилитой EPSON Status Monitor 3 в Windows или Пользование утилитой EPSON StatusMonitor в Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Далее