Решение проблем

# Проблемы отпечатков, не связанные с качеством печати

> Неправильные или посторонние символы
> Неправильные поля
> Перевернутое изображение
> Выход чистых листов
> Отпечаток смазан по нижнему краю
> Печать слишком медленная

Если возникла одна из следующих проблем, то попробуйте применить предлагаемые меры для ее решения.

## Неправильные или посторонние символы

Попробуйте применить одну или несколько предлагаемых мер:

- Проверьте, что используется драйвер, соответствующий принтеру.

- Задайте данный принтер в качестве принтера по умолчанию в Windows.

- Пользователи Windows Me, 98 или 95 могут снять все размещенные задания на печать из Диспетчера буферизации. Указания см. Пользование Диспетчером буферизации EPSON

- Выключите принтер и компьютер. Убедитесь в том, что интерфейсный кабель принтера надежно подсоединен к гнездам.

[К началу]

## Неправильные поля

Попробуйте применить одну или несколько предлагаемых мер:

- Проверьте установки полей в используемом программном приложении. Убедитесь в том, что поля не выходят за пределы области печати на странице. См. технические характеристики в разделе Бумага .

- Проверьте установки в меню Бумага (в Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (в Macintosh). Проверьте их соответствие размеру бумаги, на которой печатаете.

[К началу]

## Перевернутое изображение

Удалите флажок из клетки опции Перевернуть по горизонтали в программном обеспечении принтера или снимите установку "Зеркальное отображение" в используемом программном приложении. См. указания в оперативной справке для программного обеспечения принтера или используемого программного приложения.

Пользователи Macintosh подробности могут посмотреть в разделе Пользование Расширенными установками .

[К началу]

## Выход чистых листов

Попробуйте применить одну или несколько предлагаемых мер:

- Проверьте, что используется драйвер, соответствующий принтеру.

- Пользователи Windows могут проверить, что данный принтер выбран в качестве принтера по умолчанию.

- Проверьте установки в меню Бумага (в Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (в Macintosh). Проверьте их соответствие размеру бумаги, на которой печатаете.

- Запустите утилиту Чистка сопел печатающей головки, чтобы прочистить засорившиеся сопла. Пользователи Windows Me, 98 или 95 могут запустить утилиту
  сейчас .

После применения одной или нескольких предлагаемых мер по устранению дефекта, запустите процедуру проверки работы принтера, чтобы проверить результаты принятых мер. Подробности см. Проверка работы принтера .

[К началу]

## Отпечаток смазан по нижнему краю

Если бумага скручена печатной стороной внутрь, то распрямите ее или слегка скрутите ее в противоположную сторону.

[К началу]

## Печать слишком медленная

Попробуйте применить одну или несколько предлагаемых мер:

- Убедитесь в том, что установка Тип носителя задана правильно в программном обеспечении принтера. Указания см. Выполнение установки Тип носителя для Windows или Выполнение установки Тип носителя для Macintosh.

- Выберите Автоматический в качестве параметра установки Режим в меню Главное программного обеспечения принтера (в Windows) или в диалоговом окне Печать (в Macintosh) и затем переместите ползунок регулировочной полосы к указателю Скорость Указания см. Пользование автоматическим режимом для Windows или Пользование автоматическим режимом для Macintosh.

- Закройте все программные приложения, которыми не пользуетесь в данный момент.

- Если вы обновляли операционную систему с Windows 95 на Windows 98, то удалите программное обеспечение принтера с помощью команды Добавить/Удалить программы на панели управления в Windows, затем вновь установите программное обеспечение принтера.

- На моделях принтера, на которых используется параллельный порт, можно активизировать DMA-пересылку, если используемый компьютер поддерживает работу порта в режиме ECP. См. Включение DMA-пересылки

[К началу]

Предыдущая | Далее